# PSTN-overflowroutering

De PSTN-overflow routeert oproepen automatisch via het openbare netwerk als er geen spraakkanalen meer beschikbaar zijn via het IP-netwerk.

Met behulp van de PSN-overflowroutering kunt u bijvoorbeeld in AIN de audiokanalen en bandbreedten op de IP-netwerken definiëren voor een gemiddelde verkeersbelasting en een deel van de oproepen tijdens piekperioden via het PSTN relayeren. Dit zorgt voor een snelle configuratie van gespreksroutering.

## PSTN-overflowroutering gebruiken

PSTN-overflowroutering is geschikt voor routeringspiekbelastingen tussen AIN knooppunten via het PSTN en voor het routeren van faxverbindingen in de AIN (als alternatief voor FoIP).

PSTN-overflowroutering wordt ondersteund voor de volgende directe verbindingen:

- intern naar intern

- interne naar extern

- extern naar intern

## Beperkingen

PSTN-overflowroutering is in principe niet geschikt om alle oproepverbindingen in een AIN via het PSTN te routeren. Houd rekening met de volgende beperkingen:

- De break-in en break-out van de PSTN-overflow wordt ondersteund via ISDN-netwerkinterfaces (BRI-T en PRI).

- Als een satelliet met de Master is verbonden via QSIG, worden de break-in en break-out van de PSTN-overflow ook ondersteund via de QSIG-interfaces. Dit echter alleen als de AIN één satelliet heeft.

- Een gesprek dat al via PSTN-overflow wordt beantwoord kan niet via PSTN-overflow worden doorgestuurd.

- Oproepen naar of van IP- en SIP-telefoons worden altijd via het IP-netwerk gerouteerd.

- PSTN-overflow is alleen beschikbaar voor punt-naar-punt verbindingen. De functie is niet beschikbaar voor conferenties, gesprek in de wacht, inbreuk en aankondigingen.

- Bij oproepen naar een gebruikersgroep waarvan de leden over meerdere satellieten zijn verdeeld, worden alleen leden van de eerste satelliet via de PSTN-overflow gebeld. Leden bij de andere knooppunten worden alleen gebeld als de verbinding via het IP-netwerk tot stand kan worden gebracht. Dit geldt ook wanneer de andere satellieten worden verbonden met de Master via het PSTN.

- Gedurende de AIN kunnen maximaal 30 oproepen tegelijkertijd via het PSTN worden gerouteerd met behulp van PSTN-overflow.

## Configuratie

Table 1. PSTN-overflow.
Parameter | Opmerkingen
PSTN-overflow inschakelen in AIN | PSTN-overflowroutering is ingeschakeld in AIN. PSTN-overflowroutering is vergrendeld in AIN.
PSTN-overflow inschakelen in PISN | PSTN-overflowroutering is ingeschakeld in PISN. PSTN-overflowroutering is vergrendeld in PISN.

Table 2. AIN-knooppunt
Parameter | Opmerkingen
AIN-knooppunt | Knooppuntnummer in de AIN
Break-out route | Route voor routering uitgaande overflowverbinding
Break-in telefoonnummer | Break-in vindt plaats via dit telefoonnummer. Het telefoonnummer moet worden gedefinieerd op het knooppunt als DDI-nummer en gekoppeld worden aan het break-in oproepdistributie-element. Voer het volledige telefoonnummer in zonder toegangskengetal. Vul de landcode in als het knooppunt zich in een ander land bevindt.
Toegestane break-outverbindingen | U kunt hier het aantal break-outverbindingen op dit knooppunt beperken.

Table 3. Gespreksdistributie-elementen
Parameter | Opmerkingen
Oproepdistributie-element | ID van het oproepdistributie-element
Naam | Naam van het oproepdistributie-element
Opgeslagen telefoonnummer | Telefoonnummer van het oproepdistributie-element
PSTN-overflow inschakelen | Deze instelling is relevant als in een oproepdistributie-element een terminal wordt gedefinieerd als bestemming op een ander knooppunt. Het kan ook worden geïmplementeerd in de configuratie van het oproepdistributie-element: Voor verbindingen die via dit oproepdistributie-element naar een aansluiting op een ander knooppunt leiden, kan de PSTN-overflowroutering worden gebruikt. Voor verbindingen die via dit oproepdistributie-element naar een aansluiting op een ander knooppunt leiden, kan de PSTN-overflowroutering niet worden gebruikt.

Table 4. Eindstations
Parameter | Opmerkingen
Aansluiting-ID | Aansluiting-ID
Beschrijving | Cliënt-specifieke beschrijving van de aansluiting
Knooppunt | De naam van het knooppunt waar de aansluiting mee is verbonden.
Poort | Poort van de aansluiting op de communicatieserver.
PSTN-overflow inschakelen | Nee: PSTN-overflowroutering kan niet worden gebruikt voor verbindingen waarbij deze aansluiting is betrokken. Indien nodig: PSTN-overflowroutering kan vanuit de weergave van deze aansluiting worden gebruikt als het normale verbindingspad niet beschikbaar is via het IP-netwerk. Permanent: PSTN-overflowroutering moet altijd worden gebruikt voor verbindingen waarbij deze aansluiting is betrokken (b.v. voor faxverbindingen).

Als u een PSTN-overflow wilt instellen, dan specificeert u eerst de autorisaties en creëert u vervolgens de break-in en break-out configuratie:

## Autorisaties specificeren

1. Schakel PSTN-overflowroutering algemeen in voor het gehele AIN (PSTN-overloop autoriseren in AIN).

   Knooppunten verbonden via QSIG kunnen apart worden ingeschakeld voor PSTN-overflow (Schakel PSTN-overflow in op PISN).

2. Schakel PSTN-overflowroutering uit voor alle telefoons en aansluitingen die moeten worden uitgesloten van deze functie (Aansluitingentabel, Instelling Inschakelen PSTN-overflow = Geen).

3. Schakel in de oproepdistributie-elementen de PSTN-overflow uit voor telefoons op de DDI-nummers die moeten worden geblokkeerd voor deze functie (Oproepdistributietabel tabel, instelling PSTN-overflow inschakelen = ).

4. PSTN-overflow inschakelen voor alle telefoons en aansluitingen waarvan gesprekken alleen via het PSTN moeten worden gerouteerd als de verbinding niet via het IP-netwerk kan worden ingesteld (b.v. voor alle faxmachines als FoIP moet worden gebruikt voor de faxverbindingen bij normaal bedrijf (Aansluitingen tabel, instelling PSTN-overflow = Indien nodig).

5. Forceer PSTN-overflow voor alle telefoons en aansluitingen waarvan de gesprekken altijd moeten worden gerouteerd via het PSTN en nooit via het IP-netwerk, b.v. voor alle faxmachines (Aansluitingen tabel, instelling Aansluitingen = Altijd).

## De break-inconfiguratie creëren

1. Open voor het gehele AIN slechts één oproepdistributie-element voor break-in. Open hiervoor een nieuw oproepdistributie-element en definieer voor alle schakelposities de bestemming PSTN-overflow. Laat de rest van de CDE-instellingen op de standaardwaarden staan.

2. Voor elk knooppunt definieert u een DDI-nummer voor break-in en linkt dit met het zojuist geopende break-in-oproepdistributie-element.

## De break-outconfiguratie creëren

1. Definieer de break-outroute voor elk knooppunt (Tabel AIN-knooppunt, instelling Route).

2. Geef voor elk knooppunt op hoeveel gesprekken van elk knooppunt kunnen worden her-gerouteerd via het openbare netwerk (Tabel AIN-knooppunt, instelling Break-outverbindingen ingeschakeld).

De PSTN-overflow is nu ingesteld.

Zie ook...

## Focusonderwerpen:

"Algemene informatie over Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN)"
Parent topic: AIN
↑