# Deurintercomsysteem

De deurbel wordt rechtstreeks via de interface met een telefoon gekoppeld aan een deurintercom, en de gebruiker kan via de telefoon een verbinding met de intercom opzetten en ook de deuropener bedienen.

Table 1. Deurintercom
Parameter | Uitleg
Deurintercom | Toewijzing van de deurintercom
Telefoonnummer | Het telefoonnummer van de deurintercom
Naam | Naam van de deurintercom
Bestemming voor schakelpositie x | De activering van de deurbel wordt gesignaleerd op de ingevoerde oproepbestemmingen, afhankelijk van de actieve schakelpositie.

Parent topic: Bestemming
↑