# Hotline bestemmingen

Definieer hier maximaal 20 hotlinebestemmingen en bepaal de kiesvertraging voor elke hotlinebestemming.

Aan een gebruiker kunnen 20 verschillende hotlinebestemmingen worden toegewezen. Telkens wanneer de hoorn van een aan de gebruiker toegewezen aansluiting wordt opgepakt, wordt het geconfigureerde nummer van de hotline automatisch gekozen zodra de ingestelde vertraging is verstreken.

Note:

Er kunnen ook één hotlinetelefoonnummer en een vertragingstijd voor elke aansluiting worden geconfigureerd. De configuratie van de aansluiting heeft voorrang op de gebruikersconfiguratie. Als er een hotlinebestemming voor aansluiting en gebruiker wordt geconfigureerd, dan wordt de hotlinebestemming van de aansluiting opgeroepen, ongeacht de geconfigureerde vertragingen.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑