# ISDN-interfaces (BRI-S, BRI-T en PRI) en CAS

Hier ziet u de lijst van beschikbare ISDN-interfaces. Er worden aansluitingsinterfaces (BRI-S) en netwerkinterfaces (BRI-T, PRI) weergegeven. U kunt bepaalde instellingen wijzigen of gegevens toevoegen.

## Aansluitingsinterface BRI-S

De S gebruikersnetwerkinterface is een digitale 4-draads interface dat wordt gebruikt voor het aansluiten van ISDN-telefoons, Aansluitingsadapters en ISDN PC-kaarten. Dit maakt het mogelijk om twee onafhankelijke oproep- of dataverbindingen tegelijkertijd tot stand te brengen. Er kunnen maximaal 8 aansluitingen worden bediend op de BRI-S-bus.

Table 1. Instellingen voor BRI-S-interface (intern type)
Parameter | Uitleg
BRI-S-Protocol | ETSI: Het kiezen van het protocol set het Interfacetype op Intern nadat de instellingen zijn toegepast.
BRI-S-buslengte | Kort: De BRI-S-bus heeft een maximale lengte van 150 m of, indien V-vormige, een maximum van 2 x 150 m. Er zijn maximaal 8 terminals toegestaan. Lang: De BRI-S-bus heeft een maximale lengte van 1.000 m in het geval van één aansluiting of een maximum van 500 m in het geval van 4 aansluitingen. In het geval van 4 aansluitingen mogen de aansluitingen niet meer dan 20 m uit elkaar liggen. Note: Beëindig het uiteinde van de bus altijd met een weerstand (2 x 100 Ohm). U kunt gedetailleerdere informatie u vinden in de desbetreffende platform-handleiding
BRI-S MSN-indeling | Aansluitingsselectiecijfer (TSD): Er wordt één enkel cijfer gebruikt om de aansluitingen te adresseren. Telefoonnummer Het telefoonnummer wordt gebruikt om de aansluitingen te adresseren. Dit is de bedrijfsmodus die normaal wordt gebruikt in het openbare ISDN-netwerk. Snelkiesnummer: Het DDI wordt gebruikt om de aansluitingen te adresseren. Dit wordt gebruikt voor speciale applicaties (bijv. Unified Messaging-systemen). Als het DDI-nummer ontbreekt, probeert het systeem een van de volgende nummers te verzenden, in de onderstaande volgorde: nummer van het oproepdistributie-element, gebruikersgroepnummer, gebruikersnummer.
Het exchangetoegangskengetal wissen | Vink dit selectievakje aan als het exchange-kengetal moet worden gewist in de CLIP van een inkomende oproep.

## (Basistoegang) BRI-S-extern

De basistoegang BRI-S-extern is een aansluitingsinterface BRI-S geconfigureerd als een externe interface. Deze is geschikt voor aansluiting op het particuliere huurlijnnetwerk of voor aansluiting van DSS1-aansluitingsapparatuur die inbelnummers die worden verzonden door de communicatieserver (bijvoorbeeld een externe faxserver) kan beoordelen.

Table 2. Instellingen voor BRI-S-interface (extern type)
Parameter | Uitleg
BRI-S-Protocol | BRI-S-extern: Het kiezen van het protocol set het Interfacetype op Extern nadat de instellingen zijn toegepast.
Uitgaand geblokkeerd | Via dit netwerkinterface kan geen uitgaande oproep worden gelaatst.

## Netwerkinterface BRI-T (basistoegang)

De basistoegang BRI-T heeft 2 gebruikersgegevenskanalen en 1 datakanaal. Het is geschikt voor aansluiting op het openbare ISDN-netwerk (DSS1) of het particuliere huurlijnennetwerk (QSIG/PSS1).

Table 3. Instellingen voor BRI-T-interface
Parameter | Uitleg
Uitgaand geblokkeerd | Via dit netwerkinterface kan geen uitgaande oproep worden gelaatst.
TEI-management | "TEI" staat voor "Terminal Endpoint Identifier/Aansluitingseindpuntidentificatie". De TEI-management parameter wordt gebruikt voor het specificeren van het type ISDN-basistoegang: P-P (point-to-point): Dit is het gebruikelijke verbindingstype (standaardinstelling). Met behulp van een snelkiesschema kunnen de gebruikers van het communicatiesysteem rechtstreeks worden bereikt met behulp van hun DDI-nummer. Note: Er mogen geen extra aansluitingen op de BRI-T-interface worden aangesloten met een point-to-point-verbinding parallel met de communicatieserver. P-MP (point-to-multipoint): Sommige netwerkproviders staan het verbindingstype met meerdere abonneenummers (MSN) toe. Hier moet voor elk MSN-nummer een DDI-nummer met alle cijfers van het MSN-nummer worden aangemaakt.
Aanvaringsdetectiemogelijkheid | Weergave status
Aanvaringsdetectie | Als de aansluitingen parallel zijn aangesloten op de BRI-T-interface (alleen point-to-point), moet "Collision detection/Botsingsdetectie" worden geactiveerd, omdat de communicatieserver en de terminal elkaar beïnvloeden.
Laag 2 reactivering | In sommige landen worden de BRI-T-netwerkinterfaces gedeactiveerd zodra een bepaalde hoeveelheid tijd zonder verkeer is verstreken en worden ze alleen opnieuw geactiveerd als de communicatieserver opnieuw om een verbinding vraagt. Laag 2 van de BRI-T-netwerkinterface kan om de drie minuten periodiek worden gereactiveerd, zodat inkomende oproepen bij potentiële lokale onderbrekingen in de U-interface niet al bij de lokale exchange worden geweigerd. Zet hiervoor de Laag 2 reactivering parameter op Speciaal.
Laag 2 CMD / RESP |

## Netwerkinterface PRI (E1) (primaire-snelheid-toegang)

De primaire-snelheid-toegang heeft 30 gebruikersgegevenskanalen en 1 datakanaal. Het is geschikt voor aansluiting op het openbare ISDN-netwerk (DSS1) of het particuliere huurlijnennetwerk (QSIG/PSS1).

Er kunnen slechts 30 gebruikersinformatiekanalen van een primaire-snelheid-interface worden onderverdeeld in 4 B kanaalgroepen. Deze classificatie wordt pas uitgevoerd als bijvoorbeeld niet alle B-kanalen van de primaire-snelheid-toegang beschikbaar zijn. De B-kanaalgroepen kunnen afzonderlijk aan de trunkgroep worden toegewezen.

Table 4. Instellingen voor PRI-interface
Parameter | Uitleg
Trunkgroepen | Trunkgroeptoewijzing
Hunt-modus | Vooruit/Terug/Geen: specificeert de zoekrichting binnenin de kanaalgroep
Start B-kanaal | Eerste B-kanaal van deze kanaalgroep
Laatste B-kanaal | Stop B-kanaal van deze kanaalgroep
Laag 2 CMD / RESP |

## Netwerkinterface PRI (T1) (primaire-snelheid-toegang)

Dit is de primaire toegang voor het openbare netwerk in de VS en Canada. Deze kan worden ingesteld voor de protocollen: 4ESS en 5EES (AT&T), DMS100 (Nortel), National ISDN 2 (Bellcore).

Dit type primaire-snelheid-toegang heeft 23 B-kanalen en 1 D-kanaal (23B+D).

Het wordt alleen ondersteund op de 1PRI-T1-kaarten van een Mitel 470-communicatieserver.

## CAS op de primaire-snelheid-interface

CAS (kanaal-geassocieerde signalering) is een signaleringsprotocol voor PRI-netwerkinterfaces die in bepaalde landen (bijv. Brazilië) worden gebruikt. Deze instelling biedt audiotransmitters en een audio-ontvanger voor het verzenden van de signaleringsgegevens.

Er zijn DSP-middelen (CAS-zenders/ontvangers) vereist voor CAS. Met Mitel 470, zijn er al DSP-middelen voor 1 PRI-interface beschikbaar op elk basissysteem (op de DSP-chip op de oproepenbeheerderskaart met vaste functietoewijzing). Als er meer CAS-zenders/ontvangers nodig zijn, kunnen ze worden toegewezen aan een configureerbare DSP-chip. Op een Mitel 430 moeten de DSP-bronnen voor CAS zenders/ontvangers altijd worden toegewezen op een configureerbare DSP-chip ( =ym).

Indien minder dan 30 B-kanalen beschikbaar zijn, kunt u de CAS-aansluiting splitsen in verschillende kanaalgroepen. Groepeer ongebruikte kanaalgroepen samen in een "ongebruikt" groep

Table 5. Instellingen voor CAS-interface
Parameter | Uitleg
Uitgaand geblokkeerd | Uitgaande oproepen kunnen niet worden gemaakt via deze netwerkinterfaces (niet van toepassing op PRI-interfaces).
Synchronisatie lid |
Synchronisatie status |
collect-callsblokkeringssignaal | Als de provider de methoden met het MFC/R2 signaal niet ondersteunt voor de herkenning van collect-calls (standaardwaarde), dan moet de parameter worden ingesteld op dubbel antwoord.
Hunt-modus | Vooruit/Terug/Geen: specificeert de zoekrichting binnenin de kanaalgroep
Start B-kanaal | Eerste B-kanaal van deze kanaalgroep
Laatste B-kanaal | Stop B-kanaal van deze kanaalgroep

Parent topic: Toegangsbeheer
↑