# De route bewerken

Routes worden gebruikt voor het toewijzen van de juiste trunkgroep aan uitgaande oproepen voeren, en daarbij wordt de exchange-verbinding gespecificeerd.

Een route gebruikt de trunkgroeptoewijzing om te bepalen welke netwerkinterface wordt gebruikt om een uitgaande oproep te routeren.

Table 1. Route-instellingen
Parameter | Uitleg
Route | Routereferentienummer:
Telefoonnummer / Naam | Telefoonnummer en naam van de route.
Max. uitgaande oproepen | Beperkt het aantal gelijktijdig uitgaande oproepen. Er worden geen verdere oproepen via deze route tot stand gebracht zodra de ingestelde limiet is bereikt. Dit wordt aan de beller gesignaleerd door middel van de congestietoon. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat lijnen vrij blijven voor uitgaande/inkomende oproepen. Als een van de gedefinieerde oproepbestemmingen bezet is, hoort de beller het bezetsignaal.
Totaal aantal B-kanalen | Toont het aantal beschikbare B-kanalen.
Verstuur toegangscode | Hier kunt u het kengetal invoeren dat wordt toegevoegd aan het gekozen nummer.
Stuur vertraging | Hier kunt u opgeven hoeveel cijfers de beller moet hebben gekozen bij snelkiezen voordat de oproep tot stand wordt gebracht. Applicaties: De gebelde bestemming ondersteunt geen Overlappend Kiezen en kan alleen volledige telefoonnummers evalueren. Lijnmiddelen zijn schaars en beslagleggingstijd moeten tot een minimum worden beperkt.
Externe nummerblokkering | De externe nummerblokkering die aan de bellende gebruiker is toegewezen wordt geactiveerd en voorkomt dat de verbinding tot stand wordt gebracht als ongeautoriseerde cijfers worden gekozen. De cijfers van het externe nummer dat wordt gekozen worden niet geverifieerd.
Nummerschema-ID (NPI) | Kies E.164 als de uitgaande oproepen via deze route naar het openbare netwerk worden gerouteerd.
Impulsinterval voor virtuele kosten | Hiermee kunt u een virtuele kostenteller instellen door het kostenpulsinterval in te voeren voor exchange-lijncircuit die geen kostengegevens (zoals SIP) leveren. Er worden geen kosten voor virtuele oproepen ingesteld in de standaardinstelling (instelling "0").
Trunkgroeptoewijzing | Hier kunt u opgeven welke trunkgroepen worden gebruikt om de oproepen van deze route naar het netwerk te routeren. U kunt meerdere trunkgroepen invoeren. De route probeert een oproep via de eerst beschikbare trunkgroep te verzenden.

Parent topic: Uitgaande-oproepenroutering
↑