# Controleren van de uitgaande routering

(Configuratie "Oproepenroutering" uitgaand weergave)

Als u verschillende exchange-toegangen hebt ingesteld, dan kan de communicatieserver niet altijd de juiste route voor de uitgaande routering automatisch toewijzen. Deze toewijzing kan hier worden gecontroleerd. Als u slechts één exchange-toegang hebt ingesteld, ga dan naar de volgende stap.

1. Open het contextmenu van de gebruikers door een voor een op elk gebruikersvakje te klikken met de alternatieve muisknop en vervolgens de menuvermelding Pad te selecteren.

   Het routeringspad wordt weergegeven met pijlen en de gekoppelde routeringselementen zijn rood gemarkeerd.

2. Indien u akkoord gaat met de getoonde routeringspaden, ga dan naar de volgende stap. Om een routeringspad te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

Een routeringspad wijzigen:

- Om de routetoewijzing aan te passen, dubbelklikt u op het gebruikersvakje.

- Dubbelklik op de route om de trunkgroeptoewijzing te wijzigen.

Parent topic: Configuratie-assistent
↑