# DDI-nummers bewerken

Hiermee kunt u de DDI-nummers voor ISDN- of SIP-verbindingen bewerken en deze aan oproepdistributie-elementen koppelen.

Table 1. Instellingen
Parameter | Uitleg
DDI-schema | Hiermee kunt u het DDI-schema selecteren waarvoor u een nieuw DDI-nummer wilt ceëren.
Snelkiesnummer | Voer hier het DDI-nummer dat u wilt creëren.
Routeringsbestemming | Een oproepdistributie-element (CDE) wordt gedefinieerd als de bestemming voor een DDI. Als een faxserver op de applicatieskaart van een CPU2 in bedrijf is, dan moet Routeringsbestemming = FAX voor de faxnummers worden geconfigureerd. Note: De Routeringsbestemming parameter is alleen zichtbaar voor een Mitel 470 uitgerust met een CPU2-applicatiekaart.
Oproepdistributie-element | Selecteer hier het referentienummer van het oproepdistributie-element dat moet worden gecreëerd samen met het DDI-nummer. Het eerste beschikbare oproepdistributie-element wordt gebruikt als de standaardinstelling.
Dynamische DDI-toewijzing (hospitality) | Dit DDI-nummer kan worden gebruikt in de hospitality bedrijfstak voor dynamische DDI-toewijzing ( =nm). Requirement: DDI-bestemming na uitchecken moet gedefinieerd zijn ( =nm). Note: De oproepenbestemming voor schakelpositie 1 wordt automatisch ingesteld op Gebruiker ( =nm). Dit DDI-nummer is niet beschikbaar voor dynamische DDI-toewijzing.

## Snelkiesschema's

In een DDI-schema voert u alle DDI-nummers in die u hebt ingesteld of waarop u bij een provider bent geabonneerd. Als u via meer dan één provider toegang hebt tot het netwerk (b.v. een PSTN-provider en een SIP-provider), stelt u voor elke provider een afzonderlijk DDI-schema op.

## Inbelnummer

Doorkiezen wordt gebruikt om interne gebruikers rechtstreeks vanuit het openbare netwerk te bereiken. De inkomende oproep wordt gekoppeld aan een interne bestemming (of meerdere interne bestemmingen) op basis van het doorkiesdeel van het telefoonnummer.

Creëer binnen een doorkiesschema uw nummerbereik in overleg met de openbare netwerkbeheerder; deze nummerbereiken komen overeen met de verwachte doorkiesdelen van de telefoonnummers. In een drie-cijferige doorkiesschema worden bijvoorbeeld nummerbereiken van 300…399 en 500…549 gecreëerd.

Table 2. Voorbeeld van een inbelnummer
DDI | Telefoonnummer
Hoofdnummer van trunkverbinding | +41 32 624 1300
Telefoonnummer van gebruiker | +41 32 624 1344
Doorkiesdeel | 44
Inbelnummer vermeldingen in niet-gespecificeerde indeling (Onbekend) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (voorbeelden)
Inbelnummer vermelding in nationale indeling (Nationaal) | 326241344
Inbelnummer vermelding in internationale indeling (Internationaal) | 4132 6241344

Gebruik Nationaal of Internationaal en de bijbehorende inbelnummers als u Speciaal Arrangement (CLIP niet-screening) hebt geactiveerd bij uw netwerkprovider.

notes:

- Het uitgaande CLIP-nummer en de uitgaande CLIP-indeling in de ( =bg) trunkgroepconfiguratie moet overeenkomen met het inbelnummer en de inbelnummerindeling.
- De CLIP die handmatig is gespecificeerd in de ( =0b) gebruikersconfiguratie moet overeenkomen met het inbelnummer als de Onbekend CLIP-indeling wordt gebruikt.
- Als u het CLIP nummer handmatig hebt ingevoerd in de ( =0b) gebruikersconfiguratie en de Onbekend CLIP-indeling gebruikt, dan moet het ingevoerde CLIP-nummer overeenkomen met het inbelnummer.

## Oproepdistributie-element

De oproepdistributie-elementen zijn verantwoordelijk voor het routeren van oproepen naar een of meerdere bestemmingen. Wanneer u een DDI-nummer creëert, wordt ook automatisch een nieuw oproepdistributie-element gecreëerd en gelinkt.

U hebt de mogelijkheid om de automatische toewijzing te wijzigen. U kunt diverse DDI-nummers naar hetzelfde oproepdistributie-element linken. U kunt alle niet-toegewezen oproepdistributie-elementen aan het einde van de DDI-configuratie wissen.

De oproepdistributie-elementen zijn niet beschikbaar in de standaardmodus. Ze worden gecreëerd, gelinkt en automatisch geconfigureerd op de achtergrond. Daarom specificeert u de interne bestemmingen bij het configureren van de DDI.

Note:

In de VS/Canada wordt de afkorting DID (Snelkiezen) gebruikt in plaats van DDI (Snelkiezen)

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑