# DHCP- en DNS-server gebruiken

U wilt een actieve DHCP-server gebruiken om de IP-systeemtelefoons en een actieve DNS-server te adresseren om de communicatieserver te vinden. De standaardwaarde intelligate wordt ingevoerd in de configuratie van een IP-systeemtelefoon als de communicatieserver hostnaam.

Als de DNS-server een vermelding onder die naam heeft en het IP-adres van de Master of het enkele systeem is daar ingevoerd, dan vindt de IP-systeemtelefoon zijn communicatieserver.

U kunt de DNS-vermelding handmatig aanmaken of u kunt intelligate onder de communicatieserver hostnaam invoeren. De laatste variant vereist dat de dynamische-updatefunctie wordt geactiveerd in de DNS-server.

Zodra de DNS-server is geïnstalleerd, kunt u de IP-systeemtelefoons aansluiten.

Zodra een IP-systeemtelefoon is opgestart, begint de volgende reeks (vereenvoudigd):

- De IP-telefoon stuurt een adresaanvraag met bijbehorend MAC-adres en de leveranciersklasse-identificatie.

- De geïntegreerde DHCP-server reageert op de aanvraag, maakt en registreert een nieuwe link tussen MAC-adres en een IP-adres en verstuurt de adressencoördinaten van de IP-systeemtelefoon.

- De systeemtelefoon zoekt haar communicatieserver onder de naam intelligate. De DNS-server verzendt aan de IP-systeemtelefoon de adrescoördinaten van de communicatieserver.

- De systeemtelefoon logt in bij de communicatieserver. Deze is nu klaar voor registratie.

Parent topic: Productinformatie
↑