# Een digitale systeemtelefoon in bedrijf stellen

Digitaal systeemtelefoons niet hoeven niet te worden ingelogd. Een digitale systeemtelefoon wordt herkend op het moment dat u deze verbindt met een DSI-interface van de communicatieserver.

## Systeemtelefoons met uitbreidingstoetsenmodules uitbreiden

Afhankelijk van het model kunt u een systeemtelefoon uitbreiden met met maximaal drie uitbreidingstoetsenmodules:

- Verbind de uitbreidingstoetsenmodule of -modules met de systeemtelefoon.

- Druk gedurende ten minste 2 seconden op een configureerbare toets.

  De communicatieserver herkent de nieuwe uitbreidingstoetsenmodules en u kunt de toetsen met behulp van WebAdmin configureren.

Parent topic: Telefoons en aansluitingen in bedrijf stellen
↑