# IP-netwerk

Hier vindt u de IP-netwerkinstellingen van de applicatieskaart.

Table 1. IP netwerkadapter van de applicatieskaart: Toewijzing en instellingen
Parameter | Uitleg
--- | ---
Apparaat | Naam van de netwerkadapter die is geïntegreerd op de applicatieskaart (alleen-lezen).
MAC-adres | MAC-adres van de netwerkadapter die is geïntegreerd op de applicatieskaart (alleen-lezen).
DHCP ingeschakeld | DHCP is ingeschakeld (standaardwaarde)
IP-adres / Subnetmasker | IP-adres en subnetmasker van de applicatieskaart. Als DHCP is uitgeschakeld, is de standaardwaarde 192.168.104.014. Note: Als u DHCP uitschakelt en de applicatieskaart statisch adresseert, houd er dan rekening mee dat het IP-adres van de applicatieskaart zich in hetzelfde subnet moet bevinden als het IP-adres van de communicatieserver. Note: Als u het IP-adres van zowel de communicatieserver als de applicatieskaart wilt wijzigen, moet u altijd eerst het IP-adres van de applicatieskaart wijzigen!
Gateway | Subnet-standaardgateway De standaardwaarde is 192.168.104.013. Dit is het standaard IP-adres van de communicatieserver.
Primaire DNS | Hier kunt u specificeren welke DNS-servers zoekopdrachten zijn in welke volgorde voor het oplossen van een naam. Als u slechts één DNS-server gebruikt, laat dan de vermelding voor Secundaire DNS leeg.
Secundaire DNS | De applicatieskaart is in deze werkgroep bekend onder deze naam.

Parent topic: Multimedia
↑