# Signalering

Hier kunnen verschillende instellingen voor akoestische signalering in het hele systeem worden gevonden.

Table 1. Onderzoek tijdens de externe verbinding
Parameter | Uitleg
Belpatroon bij onderzoeksbestemming | Het belpatroon bepaalt hier op de interne bestemming of een externe verbinding in de wacht moet worden gezet om een interne inlichtingenoproep te maken.

Table 2. Toonsignalering
Parameter | Uitleg
Conferentie-, inbreuk- en wachttijdtoon | Hier kunt u specificeren hoe de akoestische signalering moet worden afgespeeld bij het tot stand brengen van een conferentie-, tijdens inbreuk en gesprek in de wacht.

Table 3. Gesprek in de wacht / inbreuk-exchange
Parameter | Uitleg
Gesprek in de wacht en inbreuk op exchange-verbinding | Oproep-in-de-wacht en inbreuk is ook mogelijk met een gebruiker tijdens het spreken als deze is verbonden met een externe beller. Oproep-in-de-wacht en inbreuk is niet mogelijk met een gebruiker tijdens het spreken als deze is verbonden met een externe beller.

Table 4. Direct doorschakelen
Parameter | Uitleg
Onmiddellijke oproepdoorschakeling bij geen gehoor | De oproependoorschakelingsvertraging die voor het hele systeem is ingesteld, is altijd actief. Oproepen worden onverwijld doorgestuurd als de vorige oproep naar deze gebruiker al is doorgeschakeld.
Doorverbinden zonder vooraankondiging | Hier kunt u specificeren wat er naar een gebruiker, waarheen is doorgestuurde zonder voorafgaande aankondiging, moet worden gesignaleerd: Terugbeltoon De gebruiker hoort de terugbeltoon. Zoals gedefinieerd in 'Wachttijdmuziek': De gebruiker in de wacht hoort het signaal dat is gedefinieerd in de systeembrede Wachtstandmuziekinstellingen (Diensten / wachtstandmuziek =9e weergave).

Parent topic: Multi site
↑