# De DHCP-server gebruiken met opties

U wilt de bestaande DHCP-server in het bestaande IP-netwerk gebruiken om de IP-systeemtelefoons te adresseren. Voeg hiervoor de fabrikantspecifieke opties 60 en 43 toe aan de DHCP-server via de configuratie-interface.

## Leveranciersklasse-identificatie (Optie 60)

De broadcastadresaanvraag van een IP-systeemtelefoon omvat zowel het MAC-adres als de leveranciersklasse-identificatie. Als de DHCP-server een toewijzing voor de ID in zijn configuratie vindt, kan deze aan de IP-systeemtelefoon de leverancierspecifieke gegevens verschaffen (optie 43).

Table 1. Optie 60: Leveranciersklasse-identificatie voor de IP-systeemterminals
IP-systeemterminal | Leveranciersklasse-identificatie
MiVoice 5361 IP | Aamadeus IP-telefoon
MiVoice 5370 IP | Aamadeus IP-telefoon
MiVoice 5380 IP | Aamadeus IP-telefoon

Table 2. Optie 60: Leveranciersklasse-identificatie voor Mitel SIP-telefoons
IP-systeemterminal | Leveranciersklasse-identificatie
Mitel 6753 SIP | AastraIPPhone53i
Mitel 6755 SIP | AastraIPPhone55i
Mitel 6757 SIP | AastraIPPhone57i
Mitel 6730 SIP | AastraIPPhone6730i
Mitel 6731 SIP | AastraIPPhone6731i
Mitel 6739 SIP | AastraIPPhone6739i
Mitel 6863 SIP | AastraIPPhone6863i
Mitel 6865 SIP | AastraIPPhone6865i
Mitel 6867 SIP | AastraIPPhone6867i
Mitel 6869 SIP | AastraIPPhone6869i
Mitel 6873 SIP | AastraIPPhone6873i
OMM RFP | OpenMobiliteit

## Leverancierspecifieke gegevens (Optie 43)

Als de DHCP-server een adresaanvraag kan toewijzen aan een IP-systeemtelefoon met behulp van de leveranciersklasse-identificatie, dan verzendt deze niet alleen de adressencoördinaten, maar ook de geconfigureerde leverancierspecifieke gegevens. Deze informatie bestaat uit telefoonconfiguratieparameters. Gebruik de volgende informatie om de vereiste parameters in een DHCP-serverconfiguratie in te delen.

Table 3. Optie 43: IP-systeemtelefoonconfiguratieparameters
Attribuut | Optiecode | Hex | Lengte (octet) | Type | Uitleg
PBX_ADRES | 03 | $ 03 | 4 | UINT32 | IP-adres van de communicatieserver.
SIP_POORT_PBX | 04 | $ 04 | 2 | UINT16 | SIP-poort van de communicatieserver.
SIP_POORT_TELEFOON | 05 | $ 05 | 2 | UINT16 | SIP-poort van de IP-systeemtelefoon.
VLAN_PRIO | 07 | $ 07 | 1 | UINT8 | VLAN-Prioriteit van de IP-systeemtelefoon (0 to 6)
VLAN_ID/VLAN_INGESCHAKELD | 08 | $ 08 | 2 | UINT16 | VLAN-ID van de systeemtelefoon (waarden tussen 0 en 4094, waarbij waarde 0 het VLAN uitschakelt)
VLANPC_PRIO | 09 | $ 09 | 1 | UINT8 | VLAN-prioriteit van de PC-interface op de IP-systeemtelefoon (0 tot 6)
VLANPC_ID/VLANPC_INGESCHAKELD | 10 | $0A | 2 | UINT16 | VLAN-ID van de PC-interface op de IP-systeemtelefoon (waarden tussen 0 en 4094, waarbij waarde 0 het VLAN uitschakelt)
VLAN PC POORT LABELS | 11 | $0B | 1 | UINT8 | VLAN-labels van de PC-interface op de IP-systeemtelefoon 1 = ingeschakeld 0 = uitgeschakeld

## Voorbeeld

Het onderstaande voorbeeld toont een configuratiebestand voor de geïntegreerde DHCP-server:

# Dit is een voorbeeldconfiguratiebestand voor de Aamadeus IP-telefoons.

# Afhankelijk van de Leveranciersklasse-Identificatie zijn er verschillende opties

# instellen.

# De Leveranciersklasse voor de Aamadeus IP-telefoon

Optie 60 == Aamadeus IP-telefoon

{

# Leverancierspecifieke gegevens:

#PBX IP-adres: Code 0x03; Lengte 4; 172.020.054.001

# --> Hex-string: 0x0304AC143601

# SIP-poort PBX: Code 0x04; Lengte 2; 18060

# --> Hex-string: 0x0402468C

# SIP-poorttelefoon: Code 0x05; Lengte 2; 18060

# --> Hex-string: 0x0502468C

# Voeg hex-string samen om de hele optie 43-string te krijgen:

Optie 43 = 0x0304AC1436010402468C0502468C

}

# Vanaf hier kan een andere leveranciersklasse worden gedefinieerd.

Parent topic: Productinformatie
↑