# Licentieoverzicht

Alle beschikbare licenties en hun belangrijkste kenmerken worden hier weergegeven in groepen.

Table 1. Systeem
Parameter | Uitleg
Apparatuur-ID (EID) | Het identificatienummer van het communicatiesysteem.
Verkoop kanaal | Naam van het aangewezen verkoopkanaal.
Communicatieserver | Type toewijzing van de communicatieserver.
Release | Releasenummer.
Ondersteuning-ID | Communicatieserveridentificatie vergeleken met de ondersteuning. De ondersteunings-ID wordt gegenereerd op de licentieserver met behulp van de EID en - na de eerste internetverbinding van de communicatieserver met de licentieserver - hier automatisch ingevoerd.
Geconfigureerde gebruikers | Aantal geconfigureerde gebruikers in het systeem. Tussen haakjes vindt u gedetailleerdere informatie over het type geconfigureerde gebruikers.
Gebruikerslicenties (gebruikt / beschikbaar / totaal) | Overzicht van het gebruikte/beschikbaar/totale aantal gebruikerslicenties, waaronder IP-gebruikerslicentiebundels en UCC-licentiebundels.

Table 2. Abonnement
Parameter | Uitleg
Status | Status van het abonnement.
Aantal | Abonnement-ID

Table 3. Licentie (LIC)
Parameter | Beschrijving
Licentiebestand | De licentiebestanden worden automatisch gedownload. Als het systeem een actief abonnement heeft, is de automatische download de enige optie. Als er geen actief abonnement is, wordt het licentiebestand handmatig geüpload met behulp van de knop Bladeren.

Table 4. Software
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Softwareversie | Zorgt ervoor dat een bepaalde softwareversie kan worden gebruikt | Beperkt * | onbeperkt | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
* De communicatieserver schakelt 4 uur nadat de nieuwe software wordt geladen over naar beperkte bedrijfsmodus.

Table 5. Licenties voor gebruikers
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Gebruiker | Hiermee kan de gebruiker op de communicatieserver werken | Vergrendeld | 1, 20, 50 of 100 extra gebruikers per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
PISN-gebruikers | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (elk type behalve Mitel One/MOMA/MOWA) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle telefoons | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Vermelding UCC-gebruiker | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (ongeacht welke) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle gelicentieerde telefoons. Micollab-rol UCC Entry | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Standaard UCC-gebruiker | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (ongeacht welke) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle gelicentieerde telefoons. De rol van MiCollab UCC Standard | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Premium UCC-gebruiker | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (ongeacht welke) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle gelicentieerde telefoons. De rol van MiCollab UCC Premium | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 6. Eindstations
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
MiVoice 2380 IP Softphones | Aantal geregistreerde MiVoice 2380 IP IP-softphones | 0 | per licentie 1 extra IP-softphone | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
MiVoice 5300 IP Phones | Aantal geregistreerde telefoons, MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP en MiVoice 5380 IP IP-systeemtelefoons | 0 | 1, 20 of 50 extra IP-systeem telefoons per licentie *De licenties kunnen ook worden gebruikt als de licenties voor Mitel SIP Terminals ontbreken. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel SIP Eindstations | Aantal geregistreerde telefoons van de Mitel 6000 SIP-serie | 0 | 1, 20 of 50 extra Mitel SIP- telefoons per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel 8000i Video-opties | Gebruik van de videofunctionaliteit van een Mitel SIP-telefoon | 0 | Aanvullende licentie voor Mitel SIP-terminals. 1, 20 of 50 additionele Mitel SIP-telefoons met videofunctionaliteit per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel Dialog 4200 telefoons | Aantal geregistreerde digitale telefoons Dialog 4220, Dialog 4222 en Dialog 4223 op de Mitel 470-communicatieserver | 0 | Eén extra telefoon per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
MMC Uitbreidingen | Aantal mobiele telefoons dat kan worden geregistreerd bij Mitel Mobile Client voor gebruik met een Mitel Mobile Client Controller (MMCC). Aantal mobiele telefoons dat kan worden geregistreerd bij Mitel One via het Mitel CloudLink-platform. | 0 | per licentie 1 extra mobiele telefoon (met Mitel Mobile Client) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Twee hoorns | Aantal geregistreerde Mitel 6000 SIP-telefoons op een backupcommunicatieserver | 0 | per licentie 1, 20 of 50 extra telefoons | Altijd op de backupcommunicatieserver |  |
Mobiele of Externe Telefoon Uitbreidingen | Aantal mobiele telefoons dat kan worden geregistreerd (zonder Mitel Mobile Client) | 0 | per licentie 1 extra mobiele telefoon (zonder Mitel Mobile Client) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
SIP-aansluitingen | Aantal geregistreerde standaard SIP-aansluitingen | 0 | één extra standaard SIP-telefoon per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Video-aansluitingen | Gebruik van de videofunctionaliteit van een standaard SIP-aansluiting | 0 | Aanvullende licentie voor SIP-terminals. 1 extra standaard SIP-aansluiting met videofunctionaliteit per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 7. Blustar
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
BluStar Softphones | Aantal geregistreerde BluStar-softphones | 0 | 1, 20 of 50 extra BluStar-softphones | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
BluStar Softphone-video-opties | Gebruik van de videofunctionaliteit van een BluStar-softphone | 0 | Extra licentie voor BluStar-softphone. 1, 20 of 50 extra BluStar-softphones met videofunctionaliteit per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 8. Audiodiensten
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Conferentiebrug (inbelconferentie) | Gebruik van conferentiebrug | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Nummer in Wachtrij | Gebruik van de functie 'wachtrij met aankondiging' | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Auto-Beantwoording) | Gebruik van de Automatische Beantwoordingsfunctie. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Bedrijfsvoicemail | Spraakcompressie, uitgebreide spraakgeheugencapaciteit en emailmelding wanneer nieuwe spraakberichten worden ontvangen, doorsturen van spraakberichten, gespreksopname. | niet beschikbaar | Ingeschakeld (inclusief 2 audiokanalen voor voicemail, Automatisch Beantwoorden of gespreksopname) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Kanalen voor & afspelen van audio-opnamen | Spraakkanalen voor opnemen of afspelen van audiogegevens. | niet beschikbaar | per licenties 1 extra audiokanaal voor voicemail, Automatisch Beantwoorden of gespreksopname | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 9. Functies
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Analoog Modem | - | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Beveiligde VoIP | Versleutelde VoIP-verbindingen met SRTP en TLS. | Niet-versleutelde overdracht | Versleutelde overdracht | per knooppunt |  |
Stil opschakelen | Met de Stille-Inbreukfunctie. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 10. Middelen
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Mitel SMBC Basislicentie (Alleen Mitel-SMBC) | Maakt het gebruik mogelijk van Mitel SMBC met 10 gebruikers. Geen extra licenties nodig voor het installeren van een AIN. | Beperkt | Onbeperkt met maximaal 10 gebruikers (ook in een AIN). | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel 470 basislicentie (alleen Mitel 470) | Maakt het gebruik mogelijk van Mitel 470 met 20 gebruikers. Geen extra licenties nodig voor het installeren van een AIN. | Beperkt | Onbeperkt met maximaal 20 gebruikers (ook in een AIN). | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Basislicentie Virtual Appliance (alleen Virtual Appliance) | Staat werken met Virtueel-apparaat toe Geen extra licenties nodig voor het installeren van een AIN. | Beperkt | Onbeperkt (ook in een AIN). | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
VoIP-kanalen voor standaard-mediaswitch* | VoIP-functionaliteit | 0 / 2** | Per licentie 1 extra VoIP-kanaal | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
* Als virtueel-apparaat wordt gebruikt als Master, dan worden de VoIP-kanalen van het masterknooppunt beschikbaar gesteld zonder licentie van de geïntegreerde Mitel Media Server. Voor de VoIP-kanalen van de satellieten moeten echter licenties worden aangeschaft. **Als VoIP-modus is ingesteld op G.711 kunnen twee G.711 VoIP-kanalen per systeem zonder licentie worden gebruikt.

Table 11. Netwerk
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Lync-optie voor SIP-toegangskanalen (alleen Mitel 470) | Maakt het gebruik van een SIP-toegangskanaal mogelijk met Lync-specifieke opties en functies. | 0 | Aanvullende licentie voor SIP-toegangskanalen. Per licentie een extra kanaal met Lync-specifieke opties en functies. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
B-kanalen op PRI-kaarten | B-kanalen die gelijktijdig kunnen worden gebruikt op de PRI-interfacekaart | 10 | Per licentie 1 extra B-kanaal | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
SIP-Toegangskanalen | Gelijktijdig bruikbare kanalen naar een SIP-provider | 0 | Per licentie 1 extra SIP-toegangskanaal | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 12. Particuliere netwerken
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
QSIG-netwerkkanalen* | QSIG-kanalen | 0 | per licentie 4 of n QSIG-kanalen (n beperkt door de systeemcapaciteit) | per knooppunt |  |
*Voor virtueel-apparaat is deze licentie alleen relevant voor het QSIG-netwerken van een AIN satelliet.
Basis Mitel AIN alleen Mitel 430 | Werking van een AIN | vergrendeld | AIN met master en één satelliet | Alleen op de Master |  |
Mitel AIN-satellieten alleen voor Mitel 430 | Extra satelliet in een AIN | 0 | Extra licentie voor Base Mitel AIN. 1 extra satelliet per licentie | Alleen op de Master |  |

Table 13. Toepassingen
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Geavanceerde Berichten | SMPP-protocol voor integratie van een SMS-en registratie van 9d draadloze telefoons. (Inclusief SMPP-licentie) | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CTI Eerste Partij via LAN | Eerste-partij CTI-cliënten met basisfuncties op Ethernetinterface | 0 | ingeschakeld voor een specifiek aantal gebruikers. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Kiezers | Aantal gelijktijdig actieve, gebruiker-verbonden Mitel Dialer applicaties. | 0 | 10, 20, of 50 extra gevallen per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CPU2-faxbasis (alleen Mitel 470) | Verzenden/ontvangen van faxberichten en gebruikers configureren met faxmailboxen. | 0 | 2 licenties CPU2 Fax Channels en 10 licenties CPU2 Fax Clients. | In de AIN, alleen op de Master; anders per knooppunt. |  |
CPU2-faxkanalen (alleen Mitel 470) | Extra faxmediakanaal. | 0 | 1 extra faxmediakanaal per licentie (max. 8) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CPU2-faxclients (alleen Mitel 470) | Extra gebruikers met faxmailboxen. | 0 | 1, 20 of 50 extra faxmailboxen per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Hospitalitymanager | Gebruik van Hospitality Manager | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Hospitality PMS-interface | Gebruik van de PMS-interface en dus van het FIAS-protocol. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Hospitality PMS-kamers | Aantal kamers bij gebruik van de PMS-interface. | 0 | 1, 20, 50 of 100 kamers per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Basispakket | Basislicentie: Voorwaarde voor alle andere OpenCount licenties. Maakt verbinding met de MiVoice Office 400 en het gebruik van basisfuncties mogelijk. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Gezondheidszorgpakket | Extra licentie: Biedt extra functies voor woonzorginstellingen. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Openbare instanties Sector Pakket | Extra licentie: Biedt extra functies voor gemeenten, gemeenschappen en ministeries. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Functionele Upgrade naar Comfort | Extra licentie: Biedt extra functies zoals PIN-telefonie. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Functionele Upgrade naar Premium | Extra licentie: Biedt extra functies zoals tussentijdse overzichten, facturatie, enz. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Gebruikers | Extra licentie: Hiermee kan een gedefinieerd aantal gebruikers worden gemonitord via OpenCount. | 0 | 1, 20, of 50 extra gebruikers per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 14. Interfaces
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
ATAS-interface | Gebruik van de ATAS-interface | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
ATASpro-interface | Gebruik van de ATASpro-interface | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
BSS-licentie | Het recht om een BluStar-server te verbinden | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
BSS-Lync Interface | Het recht om de BluStar-lync-interface te gebruiken | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CSTA-sessies | Aantal gemonitorde aansluitingen via het CSTA-protocol. | 0 | 1, 20, 50 of 100 CSTA-sessies per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Aanwezigheid Sync. via SIMPLE en MSRP | Aantal gebruikers die gebruik kunnen maken van één (of beide) protocollen voor applicaties van derden. | 0 | 1, 20 of 50 extra gebruikers per licentie, die deze beide protocollen mogen gebruiken. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
OAI-interface | Gebruik van de open-applicatiesinterface | Vergrendeld | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Parent topic: Systeemoverzicht
↑