# Geïntegreerde DHCP-server gebruiken

U wilt de geïntegreerde DHCP-server van de communicatieserver gebruiken om de IP-systeemtelefoons te adresseren.

De geïntegreerde DHCP-server herkent automatisch of een aanvraag afkomstig is van een IP-systeemtelefoon en kan niet alleen de adrescoördinaten van de telefoon verzenden, maar ook het IP-adres van de communicatieserver en andere configuratiegegevens.

Table 1. Standaard naar de IP-systeemtelefoons verzonden configuratieparameters
Attribuut | Uitleg
PBX_ADRES | IP-adres van de communicatieserver.
SIP_POORT_PBX | SIP-poort van de communicatieserver.
SIP_POORT_TELEFOON | SIP-poort van de IP-systeemtelefoon.
VLAN_PRIO | De VLAN-prioriteit wordt uitgelezen uit de instelling CoS-prioriteitsniveau ( =48).
VLAN_ID/VLAN_INGESCHAKELD | De VLAN-ID wordt uitgelezen vanuit de instelling VLAN-ID ( =48).

De geïntegreerde DHCP-server gebruikt DHCP-optie 60 Leveranciersklasse-identificatie (Optie 60) om de IP-systeemtelefoons en DHCP-optie 43 Leverancierspecifieke gegevens (Optie 43) te identificeren om configuratiegegevens te verzenden.

U kunt ook de configuratieparameters in een configuratiebestand schrijven en dit op de communicatieserver opslaan De DHCP server met opties gebruiken.

## Installeren van de geïntegreerde DHCP-server

Bij het installeren van de geïntegreerde DHCP-server gaat u als volgt te werk:

1. Controleer in de IP-adressering of de communicatieserver (enkel systeem of master) statisch adresseert en of DHCP is uitgeschakeld (= 9g, instellingDHCP-cliënt).

2. Controleer of een andere DHCP-server actief is op hetzelfde IP-netwerk. Neem als dit het geval is contact op met de IP-beheerder om een adressenbereik voor IP- en SIP-systeemtelefoons te specificeren en het adressenbereik van de actieve DHCP-server uit te sluiten.

3. Schakel de DHCP-server in (=yc, instelling DHCP-server).

4. Voer het adressengebied in dat moet worden gedekt met de geïntegreerde DHCP-server(instellingen Eerste IP-adres / Laatste IP-adres).

5. Geef aan of de geïntegreerde DHCP-server moet voldoen aan alle aanvragen of alleen aan verzoeken van Mitel-aansluitingen (Instellingen DHCP-ondersteuning).

6. Voltooi de basisinstellingen van de DHCP-server zoals beschreven in de onlinehelp (=yc).

Note:

Stap 2: Het adres van de geïntegreerde DHCP-server en het communicatieserver IP-adres moeten zich op hetzelfde subnet bevinden.

Stap 5: Als de IP-adressering van de satellieten ook moet worden uitgevoerd met de Master's geïntegreerde DHCP-server, selecteer dan de instelling DHCP-ondersteuning = Alle.

## IP-systeemtelefoons integreren

Nadat de DHCP-server is geïnstalleerd, kunt u de IP-systeemtelefoons aansluiten.

Zodra een IP-systeemtelefoon is opgestart, begint de volgende reeks (vereenvoudigd):

- De IP-telefoon stuurt een adresaanvraag met bijbehorend MAC-adres en de leveranciersklasse-identificatie.

- De geïntegreerde DHCP-server reageert op de aanvraag, maakt en registreert een nieuwe link tussen het MAC-adres en een IP-adres uit het adressenbereik en verstuurt de adressencoördinaten van de IP-systeemtelefoon en tevens het IP-adres van de communicatieserver.

- Het systeemtelefoon slaat de ontvangen configuratie gegevens op en meldt zich aan bij de communicatieserver. Deze is nu klaar voor registratie.

Parent topic: Productinformatie
↑