# Controleren van netwerk-interfaces

(Configuratie "Systeem" Interfaces weergave)

Hier kunt u de beschikbare netwerkinterfaces voor de exchange-verbinding controleren en ongebruikte netwerkinterfaces voor uitgaande oproepen blokkeren.

De afbeelding toont de huidige poortverbinding van de communicatieserver. Beweeg de muis over de aansluitcontacten om de poortaansluitingen weer te geven. Klik op een aansluitcontact om toegang te krijgen tot de interfaceconfiguratie.

Een netwerkinterface voor uitgaande gesprekken blokkeren

1. Selecteer de ongebruikte analoge- of ISDN-netwerkinterface. U kunt deze selecteren door op de poort in de afbeelding of in de interfacelijsten te klikken Analoog of ISDN.

2. Activeer uitgaande geblokkeerd (Uitgaand geblokkeerd: )

3. Sla de instellingen op door op de Toepassen knop te klikken.

Parent topic: Configuratie-assistent
↑