# Oproepidentificatiegegevens voor uitgaande gesprekken creëren.

In het gedeelte "Zie ook" vindt u de hyperlinks naar grafische stroomschema's voor het creëren van oproepidentificatiegegevens in geval van uitgaande gesprekken. De diagrammen tonen ook de relatie tussen de volgende CLIP-instellingen en de CLIP-instellingen in de trunkgroep of in de openbare exchange.

Figure 1. Schema dat de creatie van een uitgaande identificatiepresentatie van de oproepende lijn (CLIP) toont - Deel 1
Figure 2. Schema dat de creatie van een uitgaande identificatiepresentatie van de oproepende lijn (CLIP) toont - Deel 2
Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑