# Prioritering en QoS

Om ervoor te zorgen dat een IP-netwerk met beperkte bandbreedtemiddelen ook de noodzakelijke bandbreedte voor oproepverbindingen kan leveren, moeten de spraakpakketten worden gescheiden en geprioriteerd boven andere datapakketten.

## QoS op laag 2 met VLAN

Als verschillende IP-telefoons lokaal worden gebruikt, dan wordt het aanbevolen om de gespreksgegevens van de andere gegevens in het IP-netwerk te scheiden en een VLAN in te stellen. Stel dit in met behulp van een VLAN-compatibele schakeling en sluit de communicatieserver en IP-hardphones aan op de poorten die voor deze VLAN zijn geconfigureerd:

Table 1. VLAN-configuratie
AIN-element | VLAN-configuratie
Schakeling | VLAN configureren met de volgende poorten: Toegangspoort voor communicatieserver (knooppunt) Trunkpoort voor IP-telefoons
Communicatieserver | QoS-instellingen – Laag 2, instelling: Kadertype = Standaard. Note: Met deze instelling worden de geïntegreerde CoS- en VLAN-functies op de communicatieserver uitgeschakeld. Dit is beschikbaar vanwege compatibiliteit met oudere systemen en wordt normaal niet gebruikt.
IP-hardphones | Wijs de beoogde VLAN toe aan de telefoon. Deze instelling kan lokaal worden gemaakt via de telefoon of via de DHCP-opties. Indien nodig kan de PC-poort van de telefoon ook worden toegewezen aan een (ander) VLAN.

Omdat IP-softphones via de Ethernet-interface van een computer met het IP-netwerk zijn verbonden, kunnen ze niet in het VLAN worden geïntegreerd.

## QoS op laag 3 met DiffServ (Gedifferentieerde Services)

De DiffServ-methode wordt gebruikt voor de classificatie en prioritering van gegevens in het IP-netwerk en wordt in het bijzonder aanbevolen voor WAN-links. Daarbij interpreteert het de waarde van de eerste zes bits van het ToS-veld als de DSCP-klasse. In theorie kan onderscheid worden gemaakt tussen maximaal 64 klassen. De gestandaardiseerde waarden worden vermeld in de Internetstandaarddocumenten rfc-2597 en rfc-2598.

Vanaf R2.1 kunnen de gegevens voor signalering, taal en video afzonderlijk worden geclassificeerd. Voor FoIP (T.38), geldt de DSCP klasse van de taal.

In een AIN worden de DSCP-klassen gedefinieerd in de master. De master stuurt vervolgens de waarden automatisch naar de satellieten en de IP-systeemtelefoons en Mitel SIP-telefoons.

Prioritering plaatsvindt in de routers of Laag 3-schakelingen. De gebruikte routers of laag 3-schakelingen moeten daarom DiffServ (in het algemeen) en de geselecteerde DSCP-klassen (in het bijzonder) ondersteunen en moeten dienovereenkomstig worden geconfigureerd.

Table 2. Aanbevolen DiffServ-instellingen
Parameter | Parameterwaarde 1
DSCP-klasse signalering | 40
DSCP-talenklasse | 46
DSCP-videoklasse | 34

## QoS op laag 3 met ToS

Met de ToS-methode (RFC 791, pagina 11 en RFC 1349) worden dezelfde zes bits in het ToS- / DSCP-veld geïnterpreteerd als in de DiffServ-methode (RFC 2474).

Het ToS-methode interpreteert de eerste drie bits (prioriteit) om de prioriteit te specificeren. Met bit 3 tot 5, kan de transmissie worden geoptimaliseerd volgens één van de volgende criteria: Hoge doorvoer, hoge betrouwbaarheid en lage latentie. De gebruikte routers moeten dus ToS-prioriteiten ondersteunen en dienovereenkomstig worden geconfigureerd. Niet-geprioriteerde datapakketten krijgen standaard de prioriteit van de router.

Met behulp van de volgende tabel kunnen DiffServ-klassen worden geconverteerd naar ToS-waarden en omgekeerd. Voorbeeld: DiffServ klasse 46 correspondeert met ToS-prioritering Kritisch en ToS-servicetype Hoge Doorvoer en Lage Latentie.

Table 3. Conversietabel DiffServ/ToS
ToS-servicetype (rechts) ToS prioritering (onder) | Normale service | Hoge betrouwbaarheid | Hoge verwerkingscapaciteit | Lage latentie | Hoge verwerkingscapaciteit / Lage Latentie
Beste Routine | 0 | 1 | 2 | 4 | 6
Prioriteit | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Onmiddellijk | 16 | 17 | 18 | 20 | 22
Flash | 24 | 25 | 26 | 28 | 30
Knipperen Negeren | 32 | 33 | 34 | 36 | 38
Kritiek | 40 | 41 | 42 | 44 | 46
Internetwerkbeheer | 48 | 49 | 50 | 52 | 54
Netwerkbeheer | 56 | 57 | 58 | 60 | 62

Parent topic: DHCP-server
1 Alle hier komen overeen met de standaardwaarden.
↑