# Handmatige adressering van IP-systeemtelefoons

U wilt handmatig een IP-systeemtelefoon adresseren. U kunt de telefoon statisch of met behulp van een DHCP- en DNS-server adresseren.

De onderstaande tabel toont hoe de relevante parameters moeten worden ingesteld voor de verschillende combinaties van adresseringstypes.

1. Sluit de IP-systeemtelefoon aan op het lichtnet en het IP-netwerk en wacht tot de telefoon opstart.

2. Open het lokale configuratiemenu door de C-toets ingedrukt te houden.

3. Voer als volgt het telefoonadres in evenals het communicatieserveradres:

Table 1. Voer het telefoonadres in.
Lokale configuratie | Configuratie via webbrowser | Statische adressering | DHCP/DNS of alleen DHCP
DHCP | DHCP_INGESCHAKELD | uit | op
IP-adres | IP_ADRES | Telefoon IP-adres (voer alle 12 decimalen achter de komma in) | Automatisch toegewezen waarden worden weergegeven
Subnetmasker: | SUBNET_MASKER | Subnet mask | Automatisch toegewezen waarden worden weergegeven
GW-adres | GATEWAY | Gateway-adres | Automatisch toegewezen waarden worden weergegeven

Table 2. Voer het communicatieserveradres in.
Lokale configuratie | Configuratie via webbrowser | Statische adressering | DHCP/DNS | DHCP
PBX-adres | PBX_ADRES | Communicatieserver IP-adres (voer alle 12 decimalen achter de komma in) | Het IP-adres dat is opgehaald van de DNS-server wordt weergegeven. | Communicatieserver IP-adres (voer alle 12 decimalen achter de komma in)
DNS-naam | DNS_NAAM | Communicatieserver DNS-naam. | Automatisch toegewezen waarden worden weergegeven | Automatisch toegewezen waarden worden weergegeven
DNS-serveradres | DNS_SERVER | 0.0.0.0 | Automatisch toegewezen waarden worden weergegeven | 0.0.0.0

Parent topic: Adresseringsmethoden
↑