# Systeem resetten

De communicatieserver kan opnieuw worden opgestart met een herstart of worden teruggezet naar de standaardwaarden met behulp van een eerste-ingebruikname.

## Opnieuw opstarten van de communicatieserver

Een herstart herstart het gehele communicatiesysteem. De configuratiegegevens worden bewaard.

Note:

- Koppel de communicatieserver nooit los van de voeding om een herstart te activeren. Dit kan resulteren in gegevensverlies en opnieuw opstarten verhinderen.
- De herstart wordt onmiddellijk geactiveerd. Alle actieve bel- en gegevensverbindingen worden onderbroken.

## Eerste-ingebruikname van de communicatieserver

Een eerste-ingebruikname heeft tot gevolg dat de communicatieserver helemaal opnieuw wordt ingesteld vanaf nul. De systeemspecifieke gegevens zoals systeem-ID, systeemtype, verkoopkanaal, licentiecode, softwaregeneratie en IP-adres van het systeem blijven behouden.

notes:

- De eerste-ingebruikname wordt onmiddellijk geactiveerd. Alle actieve bel- en gegevensverbindingen worden onderbroken.
- Een eerste-ingebruikname wist alle configuratiegegevens die reeds zijn opgeslagen en vervangt deze door de standaardwaarden van het verkoopkanaal. Maak daarom altijd een back-up voordat de configuratiegegevens voor het eerst worden gestart.

## Eerste-ingebruikname en reset verkoopkanaal

Met deze functie worden het verkoopkanaal en de licentiecode ook bij de eerste-ingebruikname verwijderd. Tijdens de volgende start, wordt u gevraagd om het verkoopkanaal en licentiebestand. Merk op dat de licentiecode in het licentiebestand afhankelijk is van het verkoopkanaal en dat u de bestaande licentiecode niet meer kunt gebruiken.

## Uitschakelen van de communicatieserver (alleen Mitel 415/430)

Alvorens de communicatieserver van de voeding te halen, moet deze op een gecontroleerde manier worden uitgeschakeld. Hij blijft vervolgens drie minuten in een speciale Uitschakelmodus hangen voordat hij automatisch opnieuw opstart. Tijdens deze drie minuten kan de communicatieserver van de voeding worden losgekoppeld.

notes:

- Koppel de communicatieserver nooit los van de voeding om een herstart te activeren voordat deze in de Uitschakelmodus draait. Dit kan resulteren in gegevensverlies en opnieuw opstarten verhinderen.
- De F0-LED's knipperen in de uitschakelmodus... F4 rood en de SYS LED groen.
- De uitschakeling wordt onmiddellijk geactiveerd. Alle actieve bel- en gegevensverbindingen worden onderbroken.

## Uitschakelen van de communicatieserver (alleen Mitel 470)

Voordat de communicatieserver van de voeding wordt losgekoppeld, moeten de Oproepbeheerderskaart (CPU1) en de applicatieskaart (CPU2-S) op een gecontroleerde manier worden uitgeschakeld. Beide kaarten kunnen samen of afzonderlijk worden uitgeschakeld via de bedieningstoetsen dicht bij de display op Mitel 470.

notes:

- Koppel de communicatieserver nooit los van de voeding voordat deze compleet uitgeschakeld is (CPU1 en CPU2-S). Dit kan resulteren in gegevensverlies en opnieuw opstarten verhinderen.
- De oproepenbeheerderskaart (CPU1) kan alleen worden uitgeschakeld via de bedieningstoetsen van de Mitel 470- display. De applicatiekaart (CPU2-S) kan ook worden uitgeschakeld via WebAdmin.
- De uitschakeling wordt onmiddellijk geactiveerd. Alle actieve gespreks- en gegevensverbindingen worden onderbroken, en alle applicaties gesloten zonder de gebruiker te waarschuwen.

## Uitschakelen en opnieuw starten van de applicatiekaart (alleen Mitel 470)

Het besturingssysteem van de applicatieskaart wordt regelmatig uitgeschakeld en de applicatieskaart wordt gedeactiveerd of opnieuw opgestart.

Note:

De uitschakeling wordt onmiddellijk geactiveerd. Alle applicaties worden gesloten zonder de gebruiker te waarschuwen.

Parent topic: Bestandsbeheer
↑