# SMTP-server

De geïntegreerde e-mailservice heeft gebruikersgestuurde of geautomatiseerde verzending van systeemberichten, zoals voicemailberichten of berichten over systeemgebeurtenissen. Met deze weergave kunt u de toegang tot de SMTP-server van de emailserviceprovider configureren.

Table 1. Instellingen voor toegang tot de SMTP-server
Parameter | Uitleg
IP-adres / hostnaam | IP-adres of hostnaam van de SMTP-server.
Poort | Poort van de SMTP-server (standaardinvoer: 25)
Gebruikersnaam | Gebruikersnaam volgens leveranciersspecificaties De gebruikersnaam komt vaak overeen met het emailadres.
Wachtwoord | Wachtwoord voor authenticatie de SMTP-server
Verzendadres | Emailadres van de communicatieserver.
Email max. grootte (MByte) | Voer hier de maximale emailgrootte in die is toegestaan door de SMTP-server. Als de email die moet worden verzonden de maximale grootte overschrijdt, wordt deze verzonden zonder bijlage.
Geschatte opnametijd | Deze gegevens kunnen vooral worden gebruikt om de opnameduur van voicemailberichten en gespreksopnames in G.711-indeling met de geselecteerde maximale emailgrootte te schatten.
Alleen versleutelde authenticatie | Authenticatie op de SMTP-server vindt alleen plaats als de server versleuteling ondersteunt in overeenstemming met de CRAM-MD5-methode. Als de SMTP-server de CRAM-MD5-methode ondersteunt, authenticeert de SMTP-cliënt zichzelf met behulp van versleuteling. Als de SMTP-server de CRAM-MD5-methode niet ondersteunt, authenticeert de SMTP-cliënt zichzelf zonder versleuteling te gebruiken.
Veilige verbinding via SSL | De verbinding van de communicatieserver naar de SMTP-server wordt versleuteld met SSL (Secure Sockets Layer).

Note:

De communicatieserver kan geen enkele email ontvangen. Beheerdersberichten van de SMTP-server worden niet geëvalueerd.

Parent topic: IP-beveiliging
↑