# Een SIP-account bewerken

Hiermee kunt u een SIP-account openen en bewerken. Voor elke SIP-toegang is een SIP-account vereist. Voor elke SIP-provider kunt u verschillende SIP-accounts instellen en dus meerdere toegangen.

De SIP-accounts worden gebruikt voor registratie bij een SIP-provider. In de regel heeft elke gebruiker zijn eigen SIP-account, dat hem/haar via het inbelnummer wordt toegewezen. Het is voor meerdere gebruikers ook mogelijk om uitgaande oproepen te initiëren via een enkel SIP-account, d.w.z. via de standaardaccount. Voor elke SIP-provider kan één (1) standaardaccount worden ingesteld.

De SIP account toevoegen overlayweergave biedt alleen de belangrijkste instellingen. In de onderstaande tabel zijn deze instellingen gemarkeerd met een sterretje achter hun naam.

Table 1. Algemeen
Parameter | Opmerkingen
SIP-provider* | Het SIP-account is toegewezen aan dit SIP-providerprofiel.
SIP-account* | Identificatienummer van het SIP-account (systeemkant).
Naam: | De naam van het SIP-account (systeemkant).
Displaynaam | Naam het SIP-account bij de SIP-provider. Bij sommige SIP-providers is deze invoer verplicht; bij anderen is het optioneel. De SIP-ID wordt vaak gebruikt.
SIP-ID* | Identificatienummer van het SIP-account bij de SIP-provider.
Gebruikersnaam | Gebruikersnaam van het SIP-account bij de SIP-provider. Deze parameter moet alleen worden opgegeven als de SIP-provider authenticatie vereist.
Wachtwoord* / Wachtwoordbevestiging* | Wachtwoord bij de SIP-provider

Table 2. Registratie
Parameter | Opmerkingen
Registratie verplicht | De communicatieserver probeert zich bij de SIP-provider te registreren. De SIP-provider wordt vervolgens geïnformeerd over de huidige locatie van de SIP-gebruiker.
Geregistreerd | Telefonistenconsolestatus
Standaardaccount | Met het standaardaccount kunnen gebruikers zonder SIP-account bellen via de SIP-trunk.
Registreert wanneer offline aan | Met deze parameter definieert u welke satelliet in de offlinemodus dit SIP-account zal gaan gebruiken. Uitleg: In een AIN worden alle SIP-oproepen afgehandeld door de master. Dit betekent dat de master SIP-registratie uitvoert voor alle SIP-provideraccounts. Wanneer een satelliet offline gaat, moet de satelliet de eigen SIP-accounts bij dezelfde SIP-provider kunnen registreren, zodat de gebruikers op deze satelliet nog steeds externe gesprekken kunnen voeren. Om dit in te schakelen, moet de master zich afmelden bij alle SIP-provideraccounts die de satelliet zal gaan gebruiken.

Table 3. Presentatie
Parameter | Opmerkingen
Snelkiesnummer* | Het systeeminterne inbelnummer koppelt het SIP-account aan de interne oproepbestemmingen die zijn gedefinieerd in het snelkiesschema. Het nummer moet worden gecreëerd en geconfigureerd in het snelkiesschema.
'Van’ veld: Type | Hier definieert u welke informatie moet worden ingevoerd als oproepidentificatie voor uitgaande oproepen.
'Van’ veld: String | Voer hier de gewenste oproepidentificatie in, indien u 'Van’ veld: hebt geselecteerd. Type = Gebruikersgedefinieerd.
'Contact' veld: Type | 'Van’ veld: Het 'Contact' veldtype is identiek met het 'Van' veldtype (standaardwaarde) Snelkiesnummer: Het 'Contact' veldtype is van het DDI-nummertype.
Toon Gebruiker-CLIP in 'Van' veld | Als meerdere gebruikers uitgaande gesprekken uitvoeren via het standaardaccount, dan wordt de gebruiker-CLIP ook weergegeven in de standaardinstelling in een extra veld. Als een SIP-provider dit veld niet evalueert, dan kan de CLIP ook worden gegeven in het 'Van' veld. De gebruiker-CLIP wordt ook in het 'Van' veld gegeven. De gebruiker-CLIP wordt ook in het 'P-Voorkeursidentiteit' veld gegeven (standaardwaarde).

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑