# Adresseringsmethoden

Om een IP-systeemtelefoon succesvol bij de communicatieserver te registreren, moet deze een eigen adres hebben en het adres van zijn communicatieserver kennen. Voor de werking van individuele telefoons is het gemakkelijkst om deze coördinaten handmatig in te voeren in de lokale configuratie van de telefoon IP-systeemtelefoons handmatig adresseren.

Om meerdere telefoons in gebruik te nemen, is het raadzaam om de lokale configuratie op de telefoons te automatiseren met behulp van DHCP. Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

- U gebruikt de geïntegreerde DHCP-server van de communicatieserver die al is geïntegreerd met de fabrikantspecifieke gegevens Geïntegreerde DHCP-server gebruiken.

- U breidt de DHCP-server op uw IP-netwerk uit met fabrikantspecifieke gegevens, waarmee u de communicatieservercoördinaten naar de telefoons verzendt De DHCP server met opties gebruiken.

- U gebruikt de DHCP-server in uw IP-netwerk zonder fabrikantspecifieke gegevens. In plaats hiervan voert u de hostnaam intelligate in voor de communicatieserver in de DNS-server DHCP- en DNS-server gebruiken.

Beschikbare onderwerpen:

Handmatige adressering van IP-systeemtelefoons

Geïntegreerde DHCP-server gebruiken

De DHCP-server gebruiken met opties

DHCP- en DNS-server gebruiken

- Handmatige adressering van IP-systeemtelefoons

Parent topic: Productinformatie
↑