# Een digitale exchange-verbinding bewerken

Hiermee kunt u de geselecteerde digitale exchange-verbinding definiëren en configureren.

Table 1. Digitale exchange-verbinding
Parameter | Uitleg
Exchange-verbinding | Het identificatienummer van de exchange-verbinding
Naam | Nummer van de exchange-verbinding
Exchange-verbindingstype | Exchange-verbindingstype
Protocol | Geeft het netwerkprotocol aan dat wordt gebruikt.
Maximumaantal inkomende oproepen / Maximumaantal uitgaande oproepen | Er worden geen verdere inkomende/uitgaande oproepen via deze trunkgroep gerouteerd zodra de ingestelde limiet is bereikt. Dit wordt aan de beller gesignaleerd door middel van de congestietoon. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat lijnen vrij blijven voor uitgaande/inkomende oproepen.
Maximumaantal gelijktijdige verbindingen | Zodra de ingestelde limiet wordt bereikt, worden er via deze trunkgroep geen verbindingen meer opgezet.
Totaal aantal B-kanalen | Toont het aantal beschikbare B-kanalen in het geval van digitale netwerkinterfaces.

## Digitale netwerkinterfaces

Een digitale exchange-verbinding heeft één of meer netwerkinterfaces van hetzelfde type.

Table 2. Netwerkinterface
Parameter | Uitleg
Interfacetype | Interfacenaam
Uitgaand geblokkeerd | Uitgaande oproepen kunnen niet worden gemaakt via deze netwerkinterfaces (niet van toepassing op PRI-interfaces).
Exchange-verbindingstoewijzing wijzigen | Hiermee kunt u de netwerkinterface van de huidige exchange-verbinding verwijderen en toewijzen aan een andere exchange-verbinding. Het tekstbericht achter het invoerveld vertelt u of de geselecteerde exchange-verbinding compatibel is met deze netwerkinterface.

## Gespreksroutering

Na een eerste-ingebruikname worden oproepen via digitale trunkgroepen en SIP-trunkgroepen via de standaardroutering gerouteerd. Creëer--om van deze gesprekken via de DDI-nummers te routeren--de DDI-nummers in de DDI-schema kolom in het grafisch overzicht en verbind ze respectievelijk met de digitale trunkgroepen en SIP-trunkgroepen.

Ze kunnen de interne bestemmingen bepalen, afhankelijk van de schakelpositie van de hoofdschakelgroep (schakelgroep 1) De schakelgroep kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor omschakelingen tussen Dag, Nacht en Weekend. Deze kan ook worden bediend met tijdfuncties of handmatig worden bediend met een telefoon.

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑