# Deurintercomsysteem

De deurbel wordt rechtstreeks via de interface met een telefoon gekoppeld aan een deurintercom, en de gebruiker kan via de telefoon een verbinding met de intercom opzetten en ook de deuropener bedienen.

Table 1. Deurintercom
Parameter | Uitleg
Deurintercom | Toewijzing van de deurintercom
Telefoonnummer | Het telefoonnummer van de deurintercom
Naam | Naam van de deurintercom
Bestemming voor schakelpositie x | De activering van de deurbel wordt gesignaleerd op de ingevoerde oproepbestemmingen, afhankelijk van de actieve schakelpositie.

## Een deurintercom integreren

U kunt een intercom in het systeem integreren via de ODAB (alleen Mitel 415/430) optieskaart of via een analoge aansluitingsinterface.

De ODAB-optieskaart biedt potentiaalvrije contacten voor een deurbelsleutelschakelaar en een deuropener, aansluitingen voor een intercom en een 24-VDC-voeding. Raadpleeg voor meer informatie over het installeren en aansluiten van de ODAB optieskaart de handleiding van het systeem van uw communicatieserver.

U kunt deurintercoms met een analoge PSTN-interface rechtstreeks verbinden met een interne analoge aansluitingsinterface en de interface bedienen in de twee-draadsdeurenmodus. U kunt een DTMF-sequentie configureren om de deuropener te bedienen (Systeem / Kaarten en modules / Interfaces / Analoog)

## Het telefoonnummer en de naam van de intercom aanpassen

De verbinding met de intercom wordt ingesteld via het telefoonnummer van het intercomsysteem. Het staat in het interne nummerschema.

1. Selecteer in het nummerschema de categorie Deurintercom.

2. Klik op de ID of telefoonnummer van de intercom en klik vervolgens op de knop Wijzigen.

3. Wijzig het telefoonnummer en voer een naam in.

4. Voltooi de invoer door op de Toepassen knop te klikken.

## Een bestemming voor de deurbel instellen

U kunt voor elke schakelpositie een interne telefoonnummers als bestemming voor de deurbel instellen. Het kan ook het telefoonnummer van een gebruikersgroep zijn.

1. Klik op de ID of telefoonnummer van de intercom en klik vervolgens op de knop Wijzigen.

2. Voer de telefoonnummers van de deurbelbestemmingen in voor alle drie schakelposities.

3. Voltooi de invoer door op de Toepassen knop te klikken.

## Een deuropener installeren

Sla de deuropenerfunctie op onder een functietoets van de gewenste systeem telefoons. De gebruiker kan dan de deur openen door op de functietoets te drukken.

Parent topic: Automatische beantwoording
↑