# Standaardaansluitingen

Deze weergave geeft toegang tot de telefoons en andere aansluitingen. Hier kunt u zowel systeemtelefoons als systeem-compatibele commerciële producten creëren. Systeemtelefoons, die u later toewijst aan een flexibele-werkplekpool, worden automatisch verplaatst naar de Flexibele-werkplekaansluiting weergave.

## Overzicht van de aansluitingen

Tabel 1. Overzicht van aansluitingen, gerangschikt naar aansluitingsinterface
Aansluitingsinterface | Aansluitingstype | Modellen
Mitel SIP | Mitel SIP-telefoons | Bureautelefoons van de Mitel 6000 SIP-serie Mitel WLAN Mitel SIP-DECT® Mitel SIP-TWP
| Telefoniste(n/s)consoles | Mitel 6869 SIP-bureautelefoon Mitel 6873 SIP-bureautelefoon Mitel 6930 SIP-bureautelefoon Mitel 6940 SIP-bureautelefoon
| Receptie-/balietelefoon | Mitel 6873 SIP-bureautelefoon Mitel 6940 SIP-bureautelefoon
| Extra receptietelefoon | Mitel 6867 SIP-bureautelefoon Mitel 6869 SIP-bureautelefoon Mitel 6920 SIP-bureautelefoon Mitel 6930 SIP-bureautelefoon
IP setup | IP-telefoon | Bureautelefoons van de MiVoice 5300 IP-serie MiVoice 2380 IP-softphones
| IP-telefoniste(n/s)consoles | MiVoice 5380 IP PC-telefonistenconsoles MiVoice 1560
| Receptie-/balie | MiVoice 5380 IP
DSI-AD2 | Digitale systeemtelefoons | Bureautelefoons van de MiVoice 5300-serie Bureautelefoons van de Office- serie
| Telefoniste(n/s)consoles | MiVoice 5380-bureautelefoon PC-telefonistenconsoles MiVoice 1560 Office 45-bureautelefoon
| Receptie-/balie | MiVoice 5380
| Radio-units van het systeemeigen DECT-systeem | De aangesloten radio-units kunnen worden gevonden in de Systeem / DECT weergave.
DASL | Digitale systeemtelefoons | Dialoog 4200-serie bureautelefoons (alleen Mitel 470)
DECT | Draadloze telefoons op het systeemeigen DECT-systeem | Draadloze telefoons van de Mitel 600 DECT-familie Draadloze telefoons van de Office- familie Commerciële producten met GAP-modus
Blustar | Telefoons van de Mitel BluStar Ecosystem-oplossing | Multimedia-bureautelefoon Mitel BluStar 8000i Multimedia Softphone Mitel BluStar voor PC. 1. Multimedia Mitel BluStar voor iPhone/iPad mobiele applicatie en voor Android telefoon/tablet. 2.
MiCollab Softphone | Unified Communications-cliënten | Cliënt voor desktop-applicatie Cliënt voor webapplicatie Cliënt voor mobiele toepassing
Analoog | Analoog, landelijk erkende aansluitingen | Bureautelefoons Mitel 6710 Analoog, Mitel 6730 Analoog Bureautelefoons van de Aastra 1900-serie Commerciële producten
Mobiel/extern | Mobiele telefoons of externe telefoons | Commerciële producten
Mitel Mobile Client | Mobiele telefoons met Mitel Mobile Client-applicatie | Commerciële producten met Mitel Mobile Client voor gebruik met een MMC-controller
Standaard SIP | Aansluitingen volgens SIP-standaard | Commerciële producten
BRI-S bus | Aansluitingen volgens ETSI-standaard | Commerciële producten
Virtueel | Virtuele telefoons | Software entiteit

## Een aansluiting creëren en bewerken

- Om alle aansluitingen van een bijzondere aansluitingsinterface weer te geven, moet u deze selecteren onder Aansluitingsinterface.

- Om de nieuwe aansluiting te openen, klikt u op de knop Nieuw en selecteert vervolgens de gewenste aansluitingsinterface (of andersom).

- Om de eigenschappen van een aansluiting te bewerken klikt u op de gewenste aansluiting in de Aansluitingstype kolom.

## Specifieke aansluitingen zoeken en weergeven

Om specifieke aansluitingen te zoeken en weer te geven, voert u als filtercriterium een tekenreeks in een of meer kolommen en klikt u vervolgens op de Filter-knop.

Alle aansluitingen worden weergegeven waarvoor de ingevoerde tekenreeks is opgenomen in ten minste één kolom(zie ook "Filters in lijst").

## Instellingen van meerdere aansluitingen tegelijkertijd aanpassen met Multibewerking

U kunt de instellingen voor meerdere aansluitingen gelijktijdig wijzigen met dezelfde aansluitingsinterface. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Klikt op de knop Multibewerken en selecteert vervolgens de gewenste aansluitingsinterface (of andersom).

   Aan de linkerkant worden controlevakjes weergegeven.

2. Vink de aansluitingen aan die u wilt wijzigen en klik nogmaals éénmaal op de knop Multibewerken .

3. Selecteer een aansluiting waarvan u de instellingen wilt wijzigen voor alle andere aansluitingen.

4. Selecteer ten minste één object.

   De gewijzigde instellingen worden omgeven door een andere kleur kader.

5. Klik op de Toepassen knop.

   De instellingen worden gewijzigd voor alle geselecteerde aansluitingen in de toegewezen aansluitingsprofielen.

notes:

- Grijs opgeslagen velden niet worden gewijzigd in multi-modus bewerken.
- Audio-instellingen kunnen niet worden gewijzigd met Multibewerken.
- Er is een aparte Multibewerken (toetsen) knop voor toetsenconfiguratie.

Tips:

- U kunt vóór of na het klikken op de Meerdere bewerken knop de weergegeven lijst begrenzen met het Filter.
- Om alle mogelijke instellingen te kopiëren, klikt u op de knop Alles kopiëren in de Multibewerkingsmodus.

## De toetsenconfiguratie van meerdere aansluitingen tegelijkertijd aanpassen met Multibewerking

U kunt de toetsenconfiguraties van meerdere aansluitingen gelijktijdig wijzigen met dezelfde aansluitingsinterface. U kunt ook een toetsenconfiguratie naar andere toetsen overdragen met kopiëren en Plakken. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Klik op de Multibewerken (toetsen) en selecteer vervolgens het gewenste aansluitingstype.

   Aan de linkerkant worden controlevakjes weergegeven.

2. Vink de aansluitingen aan die u wilt wijzigen en klik nogmaals éénmaal op de knop Multibewerken .

3. Selecteer een aansluiting waarvan u de instellingen wilt wijzigen voor alle andere aansluitingen.

4. Eén of meer toetsen configureren.

   De gewijzigde toetsen worden geel gemarkeerd.

5. Om een geconfigureerde toets te kopiëren, klikt u op de bijbehorende lijn aan de uiterste rechterzijde van het Kopiëren symbool en voegt vervolgens de configuratie toe aan een andere toets met Toevoegen .

   De gekopieerde toetsen worden geel gemarkeerd.

6. Klik op de Toepassen knop.

   De instellingen worden gewijzigd voor alle geselecteerde aansluitingen.

notes:

- Om de toetsenconfiguratie van uitbreidingstoetsenmodules naar alle aansluitingen te kunnen overdragen, moeten het aantal, het type en de toewijzing van de uitbreidingstoetsenmodules op alle aansluitingen hetzelfde zijn.
- Bepaalde toetstypes (zoals lijntoetsen) kunnen niet worden gekopieerd. Dit wordt aangegeven door een pop-upmelding.

tips:

- U kunt vóór of na het klikken op de Meerdere bewerken knop de weergegeven lijst begrenzen met het Filter.
- Om alle mogelijke instellingen te kopiëren, klikt u op de knop Alles kopiëren in de Multibewerkingsmodus.

## Toegewezen gebruikers weergeven en bewerken

- Voor het weergeven en bewerken van toegewezen eigenschappen van een gebruiker, klikt u op het telefoonnummer van de gebruiker. U komt in het Gebruikersbeheer.

- Om terug te keren naar de aansluitingenweergave nadat de gebruikersinstellingen zijn gemaakt, klikt u op de knop Terug.

## Toegewezen poort weergeven en bewerken

- Als aan de aansluiting een poort is toegewezen (bijvoorbeeld: analoge- of DSI-aansluitingen), dan klikt u op het toegewezen poortnummer. U komt in de interfaceconfiguratie terecht.

- Om terug te keren naar de aansluitingenweergave nadat de gebruikersinstellingen zijn gemaakt, klikt u op de knop Terug.

## Eén of meer aansluitingen verwijderen

1. Klik op de knop Wissen.

   Aan de linkerkant worden controlevakjes weergegeven.

2. Vink de vakjes aan van de aansluitingen die u wilt wissen en klik nogmaals op de knop Wissen.

Zie ook...

"Telefoon- en aansluitingsinstellingen"

Tabel 2. Snelkoppelingen naar de instellingen en instructies
Telefoontype | Instellingen | In bedrijf stellen
Mitel SIP-systeemtelefoons (Mitel SIP) | Mitel SIP-systeemtelefoons (Mitel SIP) | Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren
IP-systeemtelefoons (IP) | IP-systeemtelefoons (IP) | IP-systeemtelefoons registreren
Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2) | Digitale systeemtelefoons (DSI-AD2) | Een digitale systeemtelefoon in bedrijf stellen
Digitale systeemtelefoons (DASL) | Digitale systeemtelefoons (DASL) |
Draadloze DECT-telefoons (DECT) | Draadloze DECT-telefoons (DECT) | Draadloze DECT-telefoons registreren
MiCollab Client (MiCollab-softphone) | MiCollab Client (MiCollab-softphone) |
Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog) | Analoge telefoons en aansluitingen (Analoog) |
Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern) | Mobiele- of externe telefoon (Mobiel/extern) |
Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client) | Mobiele telefoons met MMC (Mitel Mobile Client) |
SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP) | SIP-telefoons en SIP-aansluitingen (Standaard SIP) | Standaard SIP-telefoons registreren
ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus) | ISDN-telefoons en aansluitingen (BRI S-bus) |
Virtuele telefoons (Virtueel) | Virtuele telefoons (Virtueel) |

Hoofdonderwerp: Aansluitingenbeheer
1 Dit model wordt geopend in de gebruikersinstellingen onder Multimedia
2 Dit model wordt geopend in de gebruikersinstellingen onder Multimedia
↑