# Tijdgestuurde functie

Hier kunt u de tijdgestuurde functies (*/#-Functiecodes), die op een gegeven moment worden uitgevoerd (tijd/datum) of worden herhaald op bepaalde of alle dagen van de week op een bepaald tijdstip, definiëren. De */# functiecodes kunnen worden gebruikt voor gebruikerspecifieke functies of voor instellingen die van toepassing zijn op het systeem.

Table 1. Tijdgestuurde functie
Parameter | Beschrijving
ID | De ID van de tijdgestuurde functie wordt hier getoond.
Naam | Bewerkbaar tekstveld met de naam van de functie.
Functie | Bewerkbaar tekst veld met de functiecode. Note: Ongeldige vermeldingen, die niet kunnen worden uitgevoerd, triggeren geen enkele foutmelding.
Modus | Repetitief: In deze modus kunt u een functie laten uitvoeren op één dag, op meerdere dagen achter elkaar of op alle dagen van de week, op een configureerbaar tijdstip. Enkele uitvoering: In deze modus kunt u een functie uitvoeren op een instelbare datum en op een configureerbaar tijdstip. Voorbereiding (geen uitvoering): Hier kunt u sommige functies vooraf configureren zonder ze te laten uitvoeren. U kunt deze instelling ook gebruiken om tijdgestuurde functies tijdelijk uit te schakelen.
Start-dag | Voor de Repetitief modus selecteert u de dag van de week waarop de functie voor de eerste keer per week moet worden uitgevoerd.
Stop-dag | Voor de Repetitief modus selecteert u de dag van de week waarop de functie voor de laatste keer per week moet worden uitgevoerd. Als de stop-dag en start-dag identiek zijn, wordt de functie één keer per week uitgevoerd.
Uitvoeringsdatum | Voor de Enkele uitvoering modus klikt u op het kalendersymbool en kies de uitvoeringsdatum of voert de uitvoeringsdatum handmatig in DD.MM.JJJJ.
Uitvoeringstijdstip | Voer het uitvoeringstijdstip in de indeling UU:MM in.
Schakelgroeptoewijzing | Elke functie kan worden toegewezen aan een schakelgroep. Hiermee kunt u bijvoorbeeld tijdens vakantieperioden hele groepen functies activeren of deactiveren. Alle functies met toewijzing van de overeenkomstige schakelgroep zijn actief op schakelpositie 1 en inactief op schakelposities 2 + 3.

Table 2. Voorbeelden van tijdgestuurde functies
ID | Naam | Functie | Repetitief: | Start-dag | Stop-dag | Uitvoeringsdatum en -tijd | Schakelgroeptoewijzing | Betekenis
1 | Doorschakelen van beheerder uitgeschakeld | *0620#21 |  | Maandag | Vrijdag | 08:00:00 | - | Deactiveren doorschakelen van gebruiker 20
2 | Doorschakelen van beheerder ingeschakeld | *0620*2124 |  | Maandag | Vrijdag | 17:00:00 | - | Activeer doorschakelen van gebruiker 20 naar gebruiker 24
3 | Verwarming uitzetten | #74 854 |  |  |  | 23.12.2014 22:00 | - | Deactiveer stuuruitgang 854 (b.v. verwarming)
4 | Verwarming aan | *74 854 |  |  |  | 05.01.2015 05:30 | - | Activeer stuuruitgang 854 (b.v. verwarming)

Table 3. Voorbeeld van tijdgestuurde functies met schakelgroeptoewijzing
ID | Naam | Functie | Repetitief: | Start-dag | Stop-dag | Uitvoeringsdatum en -tijd | Schakelgroep | Betekenis
5 | Aankondiging einde werkdag | *931 02 |  | Maandag | Vrijdag | 07:00:00 | 7 | Activeer welkombericht 02 van de meldingsservice
6 | Werkaankondiging | #931 02 |  | Maandag | Vrijdag | 18:00:00 | 7 | Deactiveer welkomsbericht 02 van de meldingsservice
7 | Begin kerstvakantie | *85072 |  |  |  | 23.12.2014 16:00:00 |  | Schakelen o schakelgroep 7 naar schakelpositie 2: Alle functies toegewezen schakelgroep 7 zijn gedeactiveerd.
8 | Einde kerstvakantie | *85071 |  |  |  | 1 mei 2015 08:00:00 |  | Schakelen of schakelgroep 7 naar schakelpositie 1: Alle functies toegewezen schakelgroep 7 zijn geactiveerd.

Andere eigenschappen:

- Alle extern bestuurde functies kunnen worden geactiveerd met tijd-sturing. Gebruikersspecifieke functies worden geactiveerd met *06 <Gebruikersnummer>.

- In tegenstelling tot het besturen van functies of het wijzigen van configuraties via de aansluiting, zijn tijdgestuurde functies niet onderworpen aan de autorisaties of aan de nummerblokkering die van toepassing is op individuele gebruikers.

- Functies en instellingen kunnen ook worden geactiveerd, gedeactiveerd en gewijzigd met tijd-sturing en parallel via aansluitingen. Elke specifieke status is gebeurtenisgestuurd, dat wil zeggen dat de laatste opdracht chronologisch de huidige status bepaalt De vorige statussen van de functies worden niet geverifieerd. Als een functie uit de tabel wordt verwijderd, blijft de status ook behouden.

## Tijdgestuurde herstart

Naast de controle met */# functiecodes is een tijdgestuurde herstart van het systeem of Mitel SIP-telefoons ook mogelijk.

Voer, om de communicatieserver opnieuw op te starten, onder Functie het woord reset in. In het Crashlog kunt u het desbetreffende invoer-item vinden onder Fouten-ID 08625.

Voer, om de Mitel SIP-telefoon opnieuw op te starten, onder Functie, de zinsnede reset mitel sip in.

## Tijdgestuurde functies in de AIN

In een AIN wordt uitvoering van een tijdgestuurde functie altijd bepaald door de master. Er is niet automatisch rekening gehouden met een tijdzoneverschuiving die is geconfigureerd voor een knooppunt.

Zie ook...

## Tijdgestuurde functies exporteren en importeren

Tijdgestuurde functies maken deel uit van het Excel-exportbestand en kunnen ook extern worden bewerkt. Raadpleeg voor meer informatie "Configuratiegegevens importeren en exporteren".

Parent topic: Automatische beantwoording
↑