# Satelliet in de Offlinemodus

In normaal bedrijf bestuurt de Master het volledige telefoonverkeer in de AIN (AIN-bedrijfsmodus), dus Master en satelliet moeten op elk moment signaleringsgegevens kunnen uitwisselen. Indien het contact verloren gaat, is de satelliet niet meer operationeel in de AIN-bedrijfsmodus. De satelliet wordt overgeschakeld naar de offlinebedrijfsmodus om ten minste beperkt telefoonverkeer in deze noodsituatie mogelijk te maken. In de offline-modus werkt de satelliet als een enkel systeem en benadert hij de lokale configuratiegegevens terwijl hij offline is (offline configuratie).

## Overschakelen naar offlinemodus

- De signaleringsverbindingen tussen Master en satellieten worden permanent bewaakt door verbindingsmonitoren. Het monitoringsinterval kan worden geconfigureerd en kan variëren van enkele seconden tot enkele minuten.

- Zodra de verbindingsmonitoren van de Master en de betreffende satelliet een onderbreking detecteren, wordt de satelliet opnieuw opgestart. De Master deactiveert de AIN-configuratiegegevens van deze satelliet en genereert de gebeurtenismelding Knooppunt x verloren. Indien geconfigureerd, kan een gebruiker-definieerbare tekst wordt weergegeven op de systeem telefoons tijdens offline werken.

- De satelliet start opnieuw op en laadt de offline configuratiegegevens en start het offlinebedrijf op. De offline-modus wordt gesignaleerd in de indicatie van de bedrijfsstatus (Mitel 415/430: groen/oranje knipperende SYS LED. Mitel 470: Offline wordt weergegeven op de gebruikersinterface.

## Terugschakelen naar de AIN-bedrijfsmodus

- Tijdens offlinebedrijf probeert de satelliet regelmatig contact met de Master te herstellen.

- De satelliet start opnieuw op nadat de verbindingsmonitor van de satelliet het contact met de Master heeft gedetecteerd via een configureerbare minimum tijdsduur (Minimumverbindingsduurinstelling).

- Bij het opstarten meldt de satelliet weer aan bij de Master en hervat de AIN-bedrijfsmodus. De Master genereert de gebeurtenismelding Knooppunt x hersteld.

## Beperkte functies in de offlinemodus

De volgende functies zijn niet beschikbaar in de offlinemodus:

- Het voicemailsysteem wordt centraal op de Master geïnstalleerd voor de gehele AIN en is niet beschikbaar voor een satelliet die in de offlinemodus werkt.

- Alle centraal gelicentieerde eigenschappen in de Master voor de AIN-modus Uitzonderingen: De gelicentieerde spraakkanalen voor VoIP, SIP-toegang en QSIG worden gedurende 36 uur ingeschakeld, zodat verbonden IP-terminals of QSIG-knooppunten ook beschikbaar zijn in de offline-modus, op voorwaarde dat ze overeenkomstig zijn geconfigureerd (raadpleeg de systeemhandleiding van uw communicatieserver).

- Alle applicaties van de CPU2 applicatieskaart (mits er een wordt gebruikt in de master).

- OIP-server en alle OIP-gebaseerde applicaties

- Servergebaseerde externe applicaties

- PSTN-overflow.

De volgende functies zijn alleen in beperkte mate beschikbaar in de offlinemodus:

- Extern telefoonverkeer:

  Als de satelliet geen eigen stroomcircuit heeft, kunnen gebruikers op de satelliet niet meer rechtstreeks van buitenaf worden bereikt.

- DECT-Systeem:

  Alleen de draadloze telefoons die zijn geregistreerd voor offlinebedrijf worden door de communicatieserver herkend.

- IP-systeem telefoons:

  Alleen de IP-systeemtelefoons die zijn geregistreerd voor offlinebedrijf worden herkend door de communicatieserver.

## Het configureren van offlinebedrijf voor de satellieten

U kunt de instellingen voor offlinebedrijf van een satelliet rechtstreeks op de satelliet instellen. Houd rekening met de volgende punten:

Parameter | Opmerkingen
VoIP-kanalen | Controleer of de satelliet is uitgerust met een voldoende aantal VoIP-kanalen voor de offlinemodus en breid indien nodig uit (=ym). Tip: Mitel CPQ berekent altijd een voldoende aantal VoIP-kanalen voor het gebruik van de IP-systeemtelefoons op de satellieten in offlinemodus.
Nummerschema | Wijs de gebruikers dezelfde nummers toe als in de AIN- bedrijfsmodus zodat gebruikers op de satelliet via de gebruikelijke telefoonnummers in offlinemodus kunnen worden bereikt.
gespreksroutering | Als de satelliet een exchange-lijncircuit heeft, stel dan voor de belangrijkste gebruikers op de andere knooppunten virtuele PISN-gebruikers in die kunnen worden gekozen via het openbare netwerk (PISN-gebruiker =gv) weergave). Wijs de PISN-gebruikers dezelfde telefoonnummers toe als worden gebruikt door de daarbij behorende gebruikers in de AIN. Uw interne contactpartners die zijn verbonden met een ander knooppunt kunnen dan nog steeds worden bereikt op de gebruikelijke telefoonnummers. Tip: In plaats van voor elke gebruiker een afzonderlijk PISN-nummer in te stellen, kunt u een PISN-nummer definiëren met een jokerteken dat alle gebruikers omvat. Bijvoorbeeld PISN-nummer 3xx omvat alle interne gebruikers van 300 naar 399.
IP-systeemtelefoons | De IP-telefoons zijn in principe aangemeld bij de Master. Zij kunnen ook worden ingesteld voor offlinebedrijf "IP-systeemtelefoons in de AIN in bedrijf stellen".
Draadloze telefoons | De draadloze telefoons zijn bij de masterserver geregistreerd in normale AIN-bedrijfsmodus. Om ervoor te zorgen dat de draadloze telefoons ook in de offlinemodus kunnen worden gebruikt, registreert u de handsets in de offlinemodus van de satellieten met het DECT-systeem. Tip: Registreer de draadloze telefoons met een ander systeem dan in de Master (bv. Systeem B) en stel de draadloze telefoons in op Systeem = Auto zodat de draadloze telefoons automatisch aanmelden bij het systeem.
Tonen van offlinemodus | U kunt de inactief-tekst van de systeemtelefoons gebruiken om een tekst in de offline modus te tonen Inactief-tekst algemeen instellen.

Zie ook...

## Systeemhandleiding Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN):

Rechtstreeks links naar DocFinder:

Deutsch

English

Frans

Italiaans

Spaans

Parent topic: Productinformatie
↑