# Basisstations

SIP-DECT-basisstations worden verdeeld over een IP-netwerk en bieden DECT-, WLAN-, en IP-interfaces.

Table 1. SIP-DECT-basisstationsparameters
Parameter | Beschrijving
Naam | Naam van het DECT-basisstation.
MAC-adres | Het MAC-adres van het basisstation.
DECT aan | Hiermee kan slechts één RFP worden in-/uitgeschakeld.
IP-adres | IP-adres van het basisstation.
Modus | Geeft aan of de RFP als OMM fungeert.
HW-type | Hardwaretype van RFP.
Cluster | De standaardwaarde is 1.
RPN | Indien RFP een Radio Part Number (RPN) heeft, dan wordt dit automatisch door OMM aan RFP toegewezen.
Reflectieve omgeving | De reflectieve omgeving is het radiofrequentiesysteem. Wanneer er veel verbindingsstoringen zijn in de draadloze interface, dan kan de reflectieve omgeving worden ingeschakeld, zodat de SIP-DECT beter beschermd is (voorbeeld: metalen muren).
Conferences | Conferentie is ingeschakeld voor RFP's.
Verbonden | RFP is geregistreerd bij OMM.
Actief | - geeft aan dat het abonnement is ingeschakeld voor het SIP-DECT-toestel op de RFP.
Versie | Firmwareversie van de RFP.

## Een nieuw basisstation toevoegen

Ga als volgt te werk om nieuwe RFP's toe te voegen:

1. Klik onder SIP-DECT - Basisstations op Nieuw.

2. Voer de juiste waarden in voor de betreffende velden.

3. Klik op de Toepassen knop.

notes:

- Alle RFP's moeten worden weergegeven als Verbonden en Actief. Als dat niet zo is kunt u de gegevens openen door op een van de RFP's in de lijst te klikken. Let er op dat de Cluster ID correct is (Hint: cluster 1)
- Indien u meer dan 255 basisstations wenst toe te voegen, configureer dan met OMM Webadmin.
- Als de VoIP-modus G.711/G.729 is in mediamiddelen, dan kan één conferentie worden geconfigureerd voor elk basisstation, anders kunnen vijf conferenties worden geconfigureerd voor elk basisstation.

## Nieuwe basisstations zoeken

Klik om de nieuwe basisstations te zoeken op de Start knop. De gevonden basisstations worden in de tabel weergegeven.

## Specifieke basisstations zoeken en weergeven

Om specifieke machtigingenset te zoeken en weer te geven, voert u als filtercriterium een tekenreeks in een of meer kolommen in en klikt u vervolgens op de knop Filter.

Hint: U kunt zoeken op een van de parameters.

## Eén of meer basisstations wissen

Ga als volgt te werk om één of meer RFP's te verwijderen:

1. Klik onder de SIP-DECT - basisstations knop op Verwijderen. Aan het begin van de tabel verschijnt een selectievakje waarmee u het basisstation of de basisstations kunt selecteren die u wilt verwijderen.

2. Klik op de knop Wissen.

Parent topic: TDM-DECT
↑