# Landeninstellingen

De instellingen om uw communicatiesysteem aan landspecifieke omstandigheden aan te passen vindt u hier.

## Eigen lokale kengetallen

Uw eigen regionale kengetallen moeten worden ingevoerd, zodat de communicatieserver inkomende en uitgaande nummers correct kan interpreteren. Als de lokale kengetallen van een inkomende oproep bijvoorbeeld overeenkomen met de eigen lokale kengetallen die hier zijn ingevoerd, dan worden ze afgekapt en op de telefoon weergegeven.

Table 1. Instellingen voor eigen lokale kengetallen
Parameter | Uitleg
Internationaal voorvoegsel | Het internationale kengetal moet zodanig worden gekozen dat een internationale verbinding kan worden ingesteld van één bepaald land. Voer het kengetal uw eigen land hier in. (Bijvoorbeeld voor Duitsland: 00)
Landcode | De landcode zodanig worden gekozen zodat een internationale verbinding kan worden ingesteld in één bepaald land. Voer de code in voor uw eigen land hier in. (Bijvoorbeeld voor Duitsland: 49)
Nationaal voorvoegsel | Het nationale kengetal moet worden geselecteerd om een verbinding van de ene regio naar een andere binnen een bepaald land tot stand te kunnen brengen. Voer het kengetal uw eigen land hier in. (Bijvoorbeeld voor Duitsland: 0)
Nationale bestemmingscode | De nationale bestemmingscode moet worden geselecteerd om een verbinding van de ene regio naar een andere binnen een bepaald land tot stand te kunnen brengen. Voer de code in voor uw eigen regio. (Bijvoorbeeld voor de regio Berlijn: 30).
Note: In sommige landen kunnen het nationale kengetal en de nationale bestemmingscode ook worden gekozen in de eigen regio van het systeem (bijvoorbeeld in Duitsland) of moeten ze verplicht worden gekozen (bijvoorbeeld in Zwitserland). In deze landen kunnen of moeten deze velden leeg zijn.

## Lusonderbrekingssignalering en oproepidentificatie(CLIP):

De volgende parameters zijn van toepassing op de signalering van interne analoge aansluitingen met betrekking tot uw eigen communicatiesysteem.

Table 2. Lusonderbrekingssignaleringsinstellingen
Parameter | Uitleg
Flashmaximum | Maximumtijd in milliseconden waarbij de communicatieserver een lusonderbreking van interne aansluitingen interpreteert als een regel-teken (Flash).
Flashminimum | Minimumtijd in milliseconden waarbij de communicatieserver een lusonderbreking van interne aansluitingen interpreteert als een regel-teken (Flash).
Verbinding verbreken met | Minimumtijd in milliseconden waarbij het systeem een een lusonderbreking van interne aansluitingen interpreteert als een vrijgavesignaal (hoorn op de haak leggen).
Waarschuwingssignaaltype | De communicatieserver is in staat om het oproepnummer (CLIP) van inkomende oproepen naar analoge interne aansluitingen te verzenden. Er zijn verschillende methodes voor het overdragen van gegevens. Er is een waarschuwingssignaal vereist om CLIPs te detecteren. De parameter waarde hangt af van de analoge verbonden aansluitingen. Geen waarschuwingssignaal: De gegevensoverdracht vindt plaats tussen het eerste en tweede belsignaal. Het eerste belsignaal wordt gebruikt als waarschuwingssignaal. Belpulse: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Er wordt een belpulse gebruikt als waarschuwingssignaal. Niet gedefinieerd: Er worden geen gegevens verstuurd.

## Lusonderbrekingssignaleringexchange

De volgende parameters zijn van toepassing op de signalering van de communicatieserver met analoge netwerkinterfaces met betrekking tot de exchange. De waarden verschillen van land tot land. De standaardwaarden voor de parameters zijn afhankelijk van het verkoopkanaal.

Table 3. Lusonderbrekingssignaleringsexchange
Parameter | Uitleg
Flash (ms) | Tijd in milliseconden voor de manier waarop een flashsignaal (waarschuwingssignaal) naar de exchange wordt gesignaleerd.
Verhouding | Het selecteren van de ratio. Deze parameter is uitsluitend significant voor analoge exchange-verbindingen met pulskiezen.
Interdigit-tijd | Interdigit-tijd in milliseconden. Deze parameter is uitsluitend significant voor analoge exchange-verbindingen met pulskiezen.

## Collect calls

Instellingen voor collect-calls zijn alleen beschikbaar voor het Braziliaanse verkoopkanaal.

Collect-calls via de analoge openbare exchange zijn toegestaan met de dubbele-antwoordmethode: Het gesprek wordt beantwoord, onderbroken (lusonderbreking) en weer beantwoord.

Table 4. Collect-callinstellingen
Parameter | Uitleg
Lusonderbreking | De lusonderbreking duurt slechts milliseconden.
Pauze | De periode tussen de eerste inbeslagneming van de lijn en de lusonderbreking.

Parent topic: Multi site
↑