# SIP-DECT

Definieer hier de specifieke SIP-DECT parameters en faciliteer de Mitel SIP-DECT-systeemconfiguratie.

## Mitel SIP-DECT® oplossingen

Met telefoons van de Mitel SIP-DECT en de Mitel 600 DECT serie kunnen uitgebreide oplossingen worden geleverd voor draadloze telefonie op IP-gebaseerde netwerken. Dit vereist RFP-radio-units die rechtstreeks kunnen worden verbonden. De OpenMobilityManager (OMM) wordt geïnstalleerd op één van de RFP-radio-units of op een PC. Dit is de managementinterface voor de Mitel SIP-DECT-oplossing. Er kan ook nog een secundaire (stand-by) OMM worden geconfigureerd. Mitel 600 DECT-telefoons laden hun firmware van de OMM.

Om de SIP DECT-configuratie te faciliteren, kan de interne MiVoice Office 400 DHCP-server worden gebruikt. De benodigde parameters worden verzonden via "DHCP-response" naar de SIP-DECT-radio-units (RFPs).

Om de SIP DECT-configuratie te faciliteren, worden de SIP-DECT-parameters geconfigureerd en verzonden naar de radio-units (RFPs) met behulp van configuratiebestanden (sommige van de parameters zijn alleen relevant voor de OMM). Om de MiVoice Office 400-configuratieserver te vinden, kan de interne DHCP-server worden gebruikt. Handmatige invoer van het IP-adres van de MiVoice Office 400-configuratieserver is ook mogelijk. U vindt hier de configureerbare en specifieke parameters die alleen relevant zijn voor Mitel SIP-DECT.

Table 1. SIP-DECT RFP-opstartparameters
Parameter | Uitleg
Service ingeschakeld | Het Mitel SIP-DECT-systeem samen met MiVoice Office 400 is actief (standaardwaarde).
Primair OMM-IP-adres | Voer hier het IP-adres van de primaire OpenMobilityManager-server (OMM-server) in.
Secundair OMM-IP-adres | Alleen relevant als er twee OpenMobilityManager-servers beschikbaar zijn.
Gebruikersnaam | Standaard is omm.
Huidig wachtwoord | Het wachtwoord dat werd gebruikt toen OMM werd ingesteld. Het standaard wachtwoord is omm
Nieuw wachtwoord | Het nieuwe wachtwoord voor toegang tot de OMM-server. Let op dat het wachtwoord ten minste acht tekens lang moet zijn en een cijfer, een hoofdletter, een kleine letter en een speciaal teken moet bevatten. Note: Wanneer het wachtwoord hier wordt gewijzigd, dan wordt het wachtwoord automatisch gewijzigd in OMP.
Wachtwoordbevestiging | Het nieuwe wachtwoord nogmaals.
Systeemnaam | Dit is de naam van het SIP DECT-systeem. Dit wordt weergegeven op het telefoonscherm nadat een snoerloze SIP DECT-telefoon wordt geregistreerd.
PARK | Voor het gebruik van een SIP-DECT-systeem is een PARK (Portable Access Rights Key) nodig. Elk SIP-DECT-systeem heeft een unieke PARK nodig die wordt gebruikt om het DECT-systeem op de draadloze interface te identificeren. Voor systemen die minder dan vijf RFP's nodig hebben, dan klikt u op de PARK knop. Als de licentie niet wordt opgehaald, dan klikt u op de PARK knop. Voor systemen met meer dan vijf RFP's bevat het door de SLS gegenereerde licentiebestand de PARK-code. Als het systeem met maximaal vijf RFP's (en dus met een online PARK) wordt uitgebreid tot maximaal 256 RFP's, dan kan de bestaande (online) PARK worden hergebruikt. Kopieer de PARK naar de server van de licentie tijdens het licentieproces.
Authenticatiecode (AC) | Voer een waarde naar keuze in. Als alternatief kunt u drukken op de knop Nieuwe AC creëren om de MiVoice Office 400 WebAdmin-tool een waarde te laten definiëren. Deze zelfde authenticatiecode zal worden gebruikt voor het abonneren van de aansluitingen.
DECT-regeldomein | De Regeldomeininstelling wordt automatisch ingesteld volgens de MiVoice Office 400-verkoopkanalen. Het Regeldomein specificeert de regio van de wereld waar het SIP-DECT-systeem wordt gebruikt. Om juridische redenen (gebruik van radiofrequenties) is het van groot belang dat de instelling correct is. EMEA is de correcte waarde voor Europa.
Tonenschema | Tonenschema betreft de signaleringstonen die door de telefoons worden gegenereerd en de frequenties voor de tonen zijn verschillend voor verschillende regio's. (Voorbeeld: kiestoon, bezettoon, terugbeltoon, enz.)
DECT-codering | DECT kan worden versleuteld.
Toetsenvergrendeling voor alle telefoons (seconden) | Een tijd instellen voor automatische vergrendeling van het toetsenpaneel of de SIP-DECT-aansluitingen.
SOS-oproep: telefoonnummer | Het alarmnummer dat moet worden gekozen als de SOS-toets is ingedrukt op een SIP-DECT-telefoon.
Terug | Klik op de Download knop om een omm-backupbestand te downloaden. Klik op de Upload knop om een omm-bestand te herstellen.
Sysdump | Klik op de Creëren knop om een systeemdump te creëren. Klik vervolgens op de Downloaden knop om de systeemdump te downloaden. Note: Sysdump is alleen beschikbaar op MiVoice Office 400 VA en SMBC en alleen als de OMM wordt uitgevoerd op een RFP.

Table 2. Locatie 1
Parameter | Uitleg
--- | ---
Breedband Audio G.722 | Breedband wordt gebruikt op de draadloze interface van de handset. De standaardcode G.722 wordt gebruikt.
SRTP | Beveiligde spraak over IP. U kunt verschillende opties selecteren voor beveiliging over IP.
Verbeterde DECT-beveiliging (Voorwaarde: DECT-versleuteling) | Indien ingeschakeld, kunnen locaties alleen RFP van de derde of de vierde generatie bevatten. Deze functie inschakelen in alle locaties op installaties met meerdere locaties.

Table 3. Verbeterd
Parameter | Uitleg
--- | ---
Transportprotocol | Hier kunt u het gewenste transportprotocol selecteren.
Functietoegangscodes (FAC): | met deze code kan een gebruiker een aantal specifieke functies op een geregistreerde SIP DECT-draadloze telefoon uitvoeren. De codes bestaan uit tekens op het telefoontoetsenbord. Ze worden geïnterpreteerd door OpenMobilityManager en worden niet doorgestuurd naar de communicatieserver. Er moet altijd eerst een kengetal worden gekozen voordat de daadwerkelijke functiecode. Daarom mag de code (vooral het kengetal) niet overeenkomen met het nummer van het interne nummerschema.
Functietoegangscodes (FAC): Voorvoegsel | Deze code moet altijd aan het begin van de volgende functiecodes worden gekozen. OpenMobilityManager is bereid om het zo maar eens te zeggen. De standaardwaarde wordt ingesteld op *1.
FAC: Registratie activeren | Met deze code kan de registratie van nieuwe SIP-DECT-draadloze telefoons worden geautoriseerd. De standaard wordt de waarde ingesteld op 13.
FAC: Registratie deactiveren | Met deze code kan de registratie van nieuwe SIP-DECT-draadloze telefoons worden voorkomen. De standaard wordt de waarde ingesteld op 14.
FAC: Inloggen gebruiker | Met deze code kan een gebruiker inloggen door het invoeren van haar/zijn gebruikersnummer en PIN in een SIP-DECT-draadloze telefoon. Standaardcode wordt ingesteld op 11.
FAC: Uitloggen gebruiker | Met deze code kan een gebruiker uitloggen door het invoeren van haar/zijn gebruikersnummer en PIN in een SIP-DECT-draadloze telefoon. Standaardcode wordt ingesteld op 12.
Poort voor SIP via UDP/TCP | De aangegeven standaardpoort wordt gebruikt. Voer het gewenste poortnummer in.
Poort voor SIP via TCP | De aangegeven standaardpoort wordt gebruikt. Voer het gewenste poortnummer in.
Poort voor inbelconferentie via UDP/TCP | De aangegeven standaardpoort wordt gebruikt. Voer het gewenste poortnummer in.
Poort voor inbelconferentie via TLS | De aangegeven standaardpoort wordt gebruikt. Voer het gewenste poortnummer in.
LED uit (alleen RFP 4G) | Schakelt LED op RFP 4G uit. Schakelt LED op RFP 4G in.
Firmwareserveradres | De firmware voor de RFP-radio-units en voor de Mitel 600 draadloze DECT kan automatisch worden geüpdate naar de beste versie compatibel met de MiVoice Office 400 firmware. Een algemene Mitel FTP-server is hier al voorgedefinieerd. Diverse firmwareversies zijn op deze server opgeslagen, overeenkomstig de verschillende software-uitgiftes van de communicatieserver. Het voorgedefinieerde invoergegeven wordt indien nodig aangepast aan elke communicatieserverversie. U kunt ook het adres van een andere firmwareserver opgeven.

## SIP-DECT-conferenties

Het is mogelijk drie-wegconferenties te schakelen in een SIP-DECT-systeem. Hiervoor zijn enkele configuraties nodig, zowel in OpenMobilityManager als op de communicatieserver. Onder andere moet voor elk OMM-conferentiegebied in de communicatieserver een gebruiker met een SIP-terminal worden geopend en is een SIP-aansluitingslicentie vereist.

Om de configuratie te faciliteren kunt u 10 SIP-DECT- conferenties met telefoonnummer openen. Voor elk telefoonnummer wordt vervolgens automatisch een gebruiker geopend met een voorgedefinieerde machtigingenset en een SIP-aansluiting toegewezen. Gebruikers en SIP-aansluiting zijn niet zichtbaar in de gebruikersconfiguratie. Er is geen licentie nodig voor deze 10 SIP-aansluitingen.

De benodigde configuraties in OpenMobilityManager worden ook geautomatiseerd door SIP-DECT-conferenties in de communicatieserver te openen, zodat handmatige instellingen niet langer nodig zijn.

Table 4. SIP-Dect-Instellingen voor Conferenties
Parameter | Beschrijving
Aantal SIP-DECT-conferenties | Aantal conferenties die worden ondersteund voor het telefoonnummer. Er kunnen maximaal 10 conferenties worden ondersteund voor elk telefoonnummer.
Start met Telefoonnummer | Het conferentiekamernummer gekoppeld aan de conferentie. Een SIP-DECT-aansluitingsapparaat kan worden gekoppeld met meerdere conferentiekamernummers.
Licentie | Licentietype dat beschikbaar is voor het telefoonnummer. De licentie kan een gebruikerslicentie of een IP-licentie zijn.
Machtigingenset | Voorgedefinieerde machtigingenset toegewezen aan de SIP-aansluiting.

Zodra de conferenties zijn geconfigureerd, worden de conferentiekamers automatisch voor de SIP-DECT gecreëerd.

Parent topic: TDM-DECT
↑