# Intern nummerschema

Het interne nummerschema slaat alle interne telefoonnummers op, gesorteerd op categorie. U kunt hier telefoonnummers openen, zoeken en verwerken.

## Regels voor het interne nummerschema

- Nummers worden altijd geïnterpreteerd vanaf de linkerkant.

- De verschillende categorieën moet streng worden gescheiden door nummertoewijzing. Als de telefonistenconsole bijvoorbeeld nummer 11 is toegewezen, dan kunnen de nummers 11n niet aan andere categorieën worden toegewezen. Als echter aan de telefonistenconsole het nummer 111 is toegewezen, dan kunnen de nummers 112 t/m 119 aan andere categorieën worden toegewezen.

- Nummers binnen een categorie hoeven niet noodzakelijkerwijs een samenhangend bereik te vormen; in plaats daarvan kunnen ze over het gehele nummerbereik worden verspreid (b.v.: gebruiker 200, 404, 550, 551, ...). Voor de duidelijkheid raden we u echter aan dat u coherente bereiken definieert.

- Het aantal lengte is variabel en kan bestaan uit 1 tot 12 cijfers. Nummers met meer dan 12 cijfers worden vanaf rechts afgekapt.

## Nummerschemacategorieën

Het nummerschema is gestructureerd volgens functiecategorieën. De toewijzing van categorieën aan nummers en nummerbereiken kan vrij worden geconfigureerd, op voorwaarde dat een aantal regels in acht worden genomen. De standaardwaarden zijn afhankelijk van het verkoopkanaal.

## Exchangetoegangscategorie

Een oproep kan worden doorgestuurd naar het openbare netwerk door een kengetal uit één van de exchangetoegangscategorieën te selecteren.

Het kostentype (Zakelijk, Particulier), kostenplaats (kostenplaatsselectie) of route (routeselectie) wordt bepaald volgen het geselecteerde kengetal.

Routeselectiekengetallen zijn de interne telefoonnummers van de routes.

Routeselectie kan ook worden gebruikt voor de routering in het particuliere huurlijnennetwerk.

Table 1. Categorieën voor de exchangetoegang (met standaard telefoonnummers voor Zwitserland)
Categorie | Naam
Naam | Uitleg | Telefoonnummer | Nummerbereik | Uitleg
Exchangetoegang, zakelijk | De gesprekskosten worden opgeteld op de cumulatieve teller van de Bedrijfstelefonie of de Bedrijfsdataservice. | 0 | <ext. tel. Nr.> | Kengetal, afgekapt voordat het op het netwerk wordt ingebeld
Exchangetoegang, particulier | De gesprekskosten worden opgeteld op de Particuliere cumulatieve teller. | 10 | <ext. tel. Nr.> | Kengetal, afgekapt voordat het op het netwerk wordt ingebeld
Kostenplaatsselectie | De gesprekkosten worden expliciet toegewezen aan de geselecteerde kostenplaats. | 13 | <CC Nr.> <ext. telnr.> | Kengetal, afgekapt samen met het CC Nr. voordat het op het netwerk wordt ingebeld
Routeselectie | Routeert de uitgaande oproep via de geselecteerde route | 170 t/m n | <ext. tel. Nr.> | Kengetal, afgekapt voordat het op het netwerk wordt ingebeld

## Snelkiescategorie

Verkorte kiesnummers (openbare contactpersonen, openbare telefoonboek) vergemakkelijkt het exchange-verkeer voor veelgebruikte telefoonnummers. Ze kunnen ook worden gebruikt om functiecodes sneller te activeren.

Een intern- of extern telefoonnummer of een functiecode en een naam kunnen worden opgeslagen onder elk verkort kiesnummer

Wanneer een externe bestemming wordt gebeld via een verkort kiesnummer, wordt het opgeslagen telefoonnummer omzeild door de nummerblokkering en de exchangetoegangssautorisatie.

Wanneer een externe bestemming op naam wordt gekozen via een verkort kiesnummer, wordt alleen de exchangetoegangssautorisatie omzeild.

Als een extern oproepnummer wordt opgeslagen, dan moet het exchange-toegangskengetal ook op hetzelfde moment worden ingevoerd. Kengetal en nummer moeten worden gescheiden door een verbindingsstreepje. Het verbindingsstreepje zorgt ervoor dat wanneer het nummer wordt gekozen via een lijntoets, het exchange-toegangskengetal wordt afgekapt.

Alleen het eerste deel van een telefoonnummer kan op elk moment worden ingevoerd. Het laatste deel moet vervolgens handmatig worden gekozen. Voorbeeld: Het nummer 0-001212 en de naam "NY" (voor New York) worden onder het verkorte kiesnummer 7500 opgeslagen. Elke gebruiker die Manhattan, New York wil bellen, kiest simpelweg "NY" op naam en voegt vervolgens het lokale telefoonnummer toe.

Table 2. Categorie verkort kiezen (met standaardnummers voor Zwitserland)
Categorie | Naam
Naam | Uitleg | Telefoonnummer | Uitleg
Verkort kiezen | Andere, door de gebruiker te definiëren telefoonnummers worden onder deze telefoonnummers opgeslagen | 7000 tot 7999 |

## Alarmnummercategorie

In het interne nummerschema kunnen in totaal 10 alarmnummers worden aangemaakt. De alarmnummers worden gebruikt om snel een telefoonnummer te kunnen kiezen dat op een bepaalde alarmbestemming is gedefinieerd ( =9r). Wanneer een alarmnummer wordt gekozen, dan wordt een van de 3 bestemmingsnummers gekozen op basis van de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep.

Alle interne alarmnummers kiezen de alarmbestemming, gedefinieerd op het knooppunt ( =3q). (Uitzondering: Een alarmbestemming wordt toegewezen aan een aansluiting, zie ook onderstaande opmerkingen).

Er kunnen 50 alarmbestemmingen worden gedefinieerd. De standaardwaarde is alarmbestemming 1.

notes:

- In een AIN is het toepasbare knooppunt afhankelijk van het aansluitingstype:

  Voor IP-systeemtelefoons en SIP-telefoons is dit het masterknooppunt.

  Voor Systeem DECT-telefoons is dit het knooppunt waarop de telefoon zich op dat moment bevindt.

  Voor analoge- en digitale telefoons is dit het knooppunt waarmee de telefoon is verbonden.

- Een alarmbestemming kan ook aan een aansluiting worden toegewezen. Als een alarmnummer op een dergelijke aansluiting wordt gekozen, dan wordt een van de bestemmingsnummers van deze alarmbestemming gekozen, afhankelijk van de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Een alarmbestemming toegewezen aan een aansluiting heeft altijd prioriteit.
- Wanneer een externe bestemming wordt gekozen via het alarmnummer, dan worden de nummerblokkering en de exchangetoegangssautorisatie omzeild.
- Als een externe bestemming met exchange-toegangskengetal is gespecificeerd, dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat aan elke gebruiker een route wordt toegewezen.
- Het bellen van een alarmnummer gedefinieerd in het interne nummerschema is totaal anders dan het bellen van een nummer uit de openbare alarmnummerlijst (zie ook "Nooddienstenondersteuning").

Table 3. Categorie alarmtelefoonnummer (met standaardnummers voor Zwitserland)
Categorie |  | Naam |
Naam | Uitleg | Telefoonnummer | Uitleg
Alarmnummer | Dit telefoonnummer wordt toegewezen aan een van de alarmbestemmingen waaronder drie bestemmingsnummers worden opgeslagen (afhankelijk van de schakelgroep en de schakelpositie). | 12 | Er kunnen maximaal 10 alarmnummers worden gedefinieerd, deze worden allemaal toegewezen aan een van de alarmbestemmingen.

## Gebruikerscategorie

De telefoonnummers binnen deze categorie worden toegewezen aan een of meer aansluitingen. De volgende aansluiting-typen ondersteund:

- IP-systeemtelefoons (hardphones en softphones)

- Digitale systeemtelefoons (DSI / DASL)

- Draadloze DECT-telefoons (systeemtelefoons of GAP-telefoons)

- Analoge aansluitingen

- SIP-systeemtelefoons (Mitel SIP)

- SIP-telefoons of SIP-aansluitingen van andere fabrikanten (standaard SIP)

- BluStar telefoons (hardphones en softphones)

- Geïntegreerde mobiele/externe telefoons (met toegewezen interne telefoonnummers voor inkomende- en uitgaande gesprekken).

- Geïntegreerde mobiele telefoons met de gebruiksvriendelijke Mitel Mobile Client-applicatie (gekoppeld aan de communicatieserver via een MMC-controller).

- Virtuele telefoons (gedragen zich als analoge interne telefoons, behalve dat ze geen enkele poort bezetten aangezien er geen hardware beschikbaar is).

- ISDN-aansluitingen op de BRI-S-bus (telefoons, PC-kaarten)

Table 4. Telefoonnummer - Categorie gebruiker (met standaard telefoonnummers voor Zwitserland)
Naam | Uitleg | Telefoonnummer
Gebruiker | Telefoonnummer van de interne gebruikers. De gebruikers worden een of meer aansluitingen toegewezen. | 20 naar n1

## Andere categorieën

De onderstaande tabel bevat een korte beschrijving van de andere telefoonnummercategorieën

Table 5. Andere telefoonnummercategorieën (met standaard telefoonnummers voor Zwitserland)
Categorie | Nummer / Nummerbereik
Naam | Uitleg | Telefoonnummer | Nummerbereik | Uitleg
Telefonistentelefoon | De PC-telefonistenconsoles is bereikbaar onder dit telefoonnummer. | 11 | – |
Deurintercom | Selecteert de deurintercom | 851 | – | Deurintercom ( =7f)
Stuuruitgang | Vrij configureerbare stuuruitgangen voor het schakelen van externe apparatuur | 853 tot 856 | – |
Gebruikersgroep | Deze telefoonnummers kunnen worden gebruikt om intern gebruikersgroepen te kiezen | 860 t/m n | – |
MMCC | Intern telefoonnummer van de AMC-controller | 897 | – |
Externe-onderhoudstoegang PPP | Selecteert de configuratie-interface via PPP | 898 | – |
Voicemail | Interne telefoonnummers van het standaard voicemail-systeem. Om een mailbox te activeren, wordt een oproep naar dit telefoonnummer her-gerouteerd. | 899 | – | Er kan slechts één voicemailnr. worden gecreëerd.
Oproepdistributie-elementen | Oproepdistributie-elementen koppelen snelkiesnummers aan interne telefoonnummers. Aan een oproepdistributie-element kan een eigen interne telefoonnummer worden toegewezen. | Niet toegewezen | – | Als uw communicatieserver oproepdistributie-elementen heeft met een geconfigureerd telefoonnummer, dan worden deze hier weergegeven.
PISN-gebruikers | a) Interne gebruikers in een onderling verbonden systeem. b) Externe gebruikers die worden weergegeven als interne gebruikers en kunnen worden gekozen als interne gebruikers. | Niet toegewezen | – | U kunt PISN-gebruikers openen en beheren in de PISN-gebruikers weergave ( =gv).
Eigen regiokengetal | Niveau 1 kengetal voor de regiotoewijzing van een PINX in het PISN | Niet toegewezen | – | Kengetal, afgekapt op detectie
* vervanging | Vervangend cijfer voor puls-kiessets zonder *toets | Niet toegewezen | <Functiecode> |

## Telefoonnummers creëren

Klik om een nieuw telefoonnummer toe te voegen op Nieuw. Voer het nieuwe telefoonnummer in, kies de categorie en sla het nieuwe invoergegeven op door te klikken op Toepassen.

Let in dit verband op de volgende punten:

- In sommige categorieën kunt u een telefoonnummerbereik openen in plaats van één nummer.

- Als u een oproepnummer onder de gebruikerscategorie toevoegt, opent u tegelijkertijd een gebruiker. Aan de andere kant wordt automatisch een intern telefoonnummers toegevoegd als u een nieuwe gebruiker opent.

- U kunt ook verkorte kiesnummers in de contacten openen (Contactpersonen / Algemeen).

- Alarmnummers en het * -substituutnummer worden rechtstreeks in het nummerschema aangemaakt.

- U hoeft geen telefoonnummers te creëren voor de andere typen telefoonnummers, tenzij u ze eerder hebt verwijderd. Ze zijn permanent beschikbaar voor elke communicatieserver of worden automatisch toegevoegd met de benodigde hardware-uitbreiding (b.v. deurintercoms of stuuruitgangen).

- Telefoonnummers kunnen niet voor alle categorieën in de standaardmodus worden toegevoegd.

## Een telefoonnummer of nummerbereik wijzigen

Een telefoonnummer of nummerbereik kan rechtstreeks in de invoervelden worden gewijzigd. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.

## Telefoonnummereigenschappen bewerken

Om de eigenschappen van een telefoonnummer te bewerken, klikt u op het telefoonnummer. Sla uw wijzigingen op door op de Toepassen knop te klikken.

## Telefoonnummers wissen

Wanneer u het interne telefoonnummer van een gebruiker wist, dan wordt alleen het telefoonnummer gewist, niet de gebruiker zelf. Schakel over naar gebruikersbeheer om opnieuw een telefoonnummer aan de gebruiker toe te wijzen of om de gebruiker te wissen.

Verkorte kiesnummers worden in het telefoonboek gewist.

Alarmnummers en het * -substituutnummer worden rechtstreeks in het nummerschema gewist:

1. Klik op de knop Wissen.

   Aan de linkerkant worden controlevakjes weergegeven.

2. Vink de vakjes aan van het alarmnummer dat u wilt wissen en klik nogmaals op de knop Wissen.

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
1 Is afhankelijk van het aantal geïnstalleerde aansluitingsinterface.
↑