# Dataservices

Hiermee kunt u de routering voor binnenkomende dataserviceverbindingen opgeven.

Dataserviceverbindingen via digitale netwerkinterfaces (BRI /PRA) worden via het oproepdistributie-element naar een dataservicebestemmingstabel gerouteerd. In de dataservicebestemmingstabel worden bestemmingen toegewezen voor elk type dataservice. Als een dataservicetype niet eenduidig kan worden toegewezen, wordt het naar de Onbekend bestemming geleid. U kunt meerdere dataservicebestemmingstabellen configureren:

Table 1. Dataservicebestemmingstabel
Dataservicetype | Mogelijke bestemmingen
FAX2, FAX3 | Analoge aansluitingsinterface SIP-aansluitingsinterface
FAX4 | Aansluitingsinterface BRI-S Analoge aansluitingsinterface
Telepac X.25/X.31A | Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
Teletex | Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
Telex | Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
Videotex | Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
TA V.110 | Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
TA V.120 | Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
B-kanaal transparant | BRI-S aansluitingsinterface extern onderhoud PPP
Analoog modem | Analoge aansluitingsinterface Aansluitingsadapter op een BRI-S aansluitingsinterface
Onbekend | Elke bestemming

## Data-service individuele bestemming

In plaats van de systeembrede toewijzing via de dataservicebestemmingstabel, kunt u ook de oproepdistributie-elementen gebruiken om verschillende bestemmingen toe te wijzen aan een dataservicetype. Om dit te doen, vink u de Unieke bestemmingskolom aan voor het betreffende dataservicetype en voert de gewenste bestemming in onder Dataservice unieke bestemming in het oproepdistributie-element.

Parent topic: Noodoproepen
↑