# IP-systeemtelefoons in focus

IP-systeemtelefoons worden via hun MAC-adres op de communicatieserver geregistreerd. Ze communiceren als digitale systeemtelefoons via het DSI-AD2-protocol met de communicatieserver.

IP-systeemtelefoons worden overal in het IP-netwerk gebruikt, mits de verbinding met de communicatieserver voldoet aan de VoIP (Voice over IP) kwaliteitscriteria.

Beschikbare onderwerpen

Een IP-systeemtelefoon in bedrijf stellen

De IP-telefoons in de AIN in bedrijf stellen

Lokale telefoonconfiguratie

Adresseringsmethoden

IP systeemtelefoons in de communicatieserver registreren

Bediening en onderhoud

Parent topic: Productinformatie
↑