# Actieve Directory

Hier configureert u de Active directory (AD)-verbinding voor de Mitel Dialer.

Table 1. Active directory (AD) voor Mitel Dialer
Parameter | Uitleg
Actieve Directory | Active directory-verbinding inschakelen (standaardinstelling: ).
Servernaam of IP-adres | DNS-naam of het IP-adres van de Actieve Directory-server.
Poort | Poort van de Actieve Directory-server.
Gebruikersnaam | Gebruikersverificatie op de Actieve Directory-server. Voorbeeld invoergegevens: CN=CS_AD_Administrator, CN=Gebruikers, DC=mitel, DC=com of sc_ad_admin@mitel.com
Wachtwoord | wachtwoord voor gebruikersauthenticatie op de Actieve Directory.
Basis-DN | Actieve Directory basisdirectory. Voorbeeld invoergegevens: CN=CS_AD_Administrator, CN=Gebruikers, DC=mitel, DC=com

## Bindende Actieve Directory

Om de communicatieserver aan een Actieve Directory te binden, gaat u als volgt te werk:

1. Maak in het domein een gebruikersaccount aan voor de CS_AD_Beheerder (bijvoorbeeld cs_ad_admin) en voeg deze toe aan de Domeingebruiker groep.

2. Activeer en configureer Actieve Directory-binding volgens de bovenstaande parameterbeschrijving.

Parent topic: IP-beveiliging
↑