# Meldingsservice

Naast de systeemtelefoons hebben de meeste analoge telefoons een berichten-LED. De LED wordt geactiveerd als er bijvoorbeeld een intern terugbelverzoek is, of er is een nieuw voicemailbericht voor de gast. Als de gast antwoordt met behulp van de vooraf geconfigureerde antwoordsleutel van de telefoon, dan wordt een oproep geactiveerd of wordt hij/zij verbonden met het voicemailsysteem zodat hij/zij naar zijn/haar spraakbericht kan luisteren.

Table 1. Meldingsservice: Functie
Functie | Functiecodes
Antwoordkennisgeving | *#38

Parent topic: Functiecodes en diensten
↑