# Voicemail - algemeen

Hier kunt u de systeemomvattende voicemailinstellingen voor spraakberichten invoeren. U ziet de geconfigureerde voicemailmodus, de opslagcapaciteit die momenteel wordt gebruikt en de totale opslagcapaciteit voor het Voicemailsysteem. U kunt ook algemene begroetingen en talen laden voor de Audiogids.

Tabel 1. Spraakberichten
Parameter | Beschrijving
Algemene begroetingsnaam | U kunt hier de algemene begroeting met de naam van uw keuze toevoegen.
Min. opnamecapaciteit voor overflow(s) | Aan elke mailbox kan een maximale opslagcapaciteit voor spraakberichten in seconden worden toegewezen. Als de vrije geheugenruimte, die op een mailbox beschikbaar is, onder deze waarde komt, dan schakelt het systeem over naar de overflowbegroeting. Na de overflowbegroeting kan een beller geen spraakberichten achterlaten. De overflowbegroeting is hetzelfde voor alle mailboxgebruikers. notes: De overflowbegroeting blijft actief totdat er weer geheugenruimte wordt aangemaakt door wissen van gesproken berichten of begroetingen. De overflowbegroeting wordt ook geactiveerd wanneer de totale spraakgeheugencapaciteit van het voicemailsysteem verbruikt is.
Berichten korter dan (s) niet opslaan | Minimale lengte in seconden van een spraakbericht om te worden opgeslagen.
Bewaarperiode voor nieuwe bericht(en) | Oudere berichten die nog niet zijn afgespeeld worden automatisch verwijderd als de geconfigureerde periode (dagen) is verlopen. De ingestelde waarde is ook geldig voor spraakberichten die zijn opgehaald als de parameter Bewaarperiode voor afgeluisterde berichten leeg is.
Bewaarperiode voor afgeluisterde berichten (dagen) | Oudere berichten die zijn afgespeeld worden automatisch verwijderd als de geconfigureerde periode (dagen) is verlopen. De opslagtijd begint op de dag waarop het spraakbericht voor het eerst wordt opgehaald, niet op de dag waarop dit werd ingesproken.

## DSP-configuratie

De bedrijfsmodus van het voicemailsysteem wordt hier weergegeven. U kunt de parameter in de Mediamiddelen weergave configureren ( =ym).

Note for Mitel 415/430:

Als de Voicemailmodus parameter wordt ingesteld op Uitgebreid (alleen G.729) dan moeten alle voicemailaudiogegevens (persoonlijke en algemene begroetingen, evenals Audiogidstalen) ook in G.729-indeling zijn, zodat ze kunnen worden afgespeeld. Bestaande begroetingen in de G.711-indeling moeten worden geconverteerd naar de G.729-indeling met behulp van de Mitel 400 WAV-converter. Met een partnerlogin, kan de Mitel 400 WAV-converter worden gedownload als freeware vanuit de Softwaredownloadserver.

Hoofdonderwerp: Voicemailbeheer
↑