# Het bewerken van een digitale netwerkinterface

De digitale netwerk interfaces bestaan uit ISDN- en CAS-interfaces.

## Basissnelheid-interface BRI-T

Een basistoegang heeft 2 gebruikersgegevenskanalen met elk 64 kB/s en 1 datakanaal met 16 kB/s (2B+D). Op elk gebruikersgegevenskanaal (B-kanaal) kan één oproep of dataverbinding tot stand worden gebracht, ongeacht het andere B-kanaal.

Table 1. Digitaal netwerkinterface instellingen (BRI-T)
Parameter | Uitleg
Uitgaand geblokkeerd | Deze netwerk interface is geblokkeerd voor uitgaande oproepen.
Trunkgroepen | Trunkgroeptoewijzing
Start B-kanaal | Eerste B-kanaal van deze kanaalgroep
Laatste B-kanaal | Tweede B-kanaal van deze kanaalgroep
TEI-management | "TEI" staat voor "Terminal Endpoint Identifier/Aansluitingseindpuntidentificatie". De TEI-management parameter wordt gebruikt voor het specificeren van het type ISDN-basistoegang: P-P (point-to-point): Dit is het gebruikelijke verbindingstype (standaardinstelling). Met behulp van een snelkiesschema kunnen de gebruikers van het communicatiesysteem rechtstreeks worden bereikt met behulp van hun DDI-nummer. Note: Er mogen parallel met de communicatieserver geen extra aansluitingen op de BRI-T-interface worden aangesloten. P-MP (point-to-multipoint): Sommige netwerkproviders staan het verbindingstype met meerdere abonneenummers (MSN) toe. Hier moet voor elk MSN-nummer een DDI-nummer met alle cijfers van het MSN-nummer worden aangemaakt.
Aanvaringsdetectiemogelijkheid | Geeft de waarschijnlijkheid waarmee aanvaringen kunnen worden gedetecteerd
Aanvaringsdetectie | Aanvaringen worden gedetecteerd.
Laag 2 reactivering | In sommige landen worden de BRI-T-netwerkinterfaces gedeactiveerd zodra een bepaalde hoeveelheid tijd zonder verkeer is verstreken en worden ze alleen opnieuw geactiveerd als de communicatieserver opnieuw om een verbinding vraagt. Laag 2 van de BRI-T-netwerkinterface kan om de drie minuten periodiek worden gereactiveerd, zodat inkomende oproepen bij potentiële lokale onderbrekingen in de U-interface niet al bij de lokale exchange worden geweigerd. Zet hiervoor de Laag 2 reactivering parameter op Speciaal.
Laag 2 CMD / RESP |

## Primaire-snelheid-interface (ISDN PRI (E1)

Een primaire-snelheid-interface heeft dertig 64 kbit/s gebruikersgegevenskanalen en één 64 kbit/s besturings- en signaleringskanaal. De B-kanalen kunnen worden onderverdeeld in kanaalgroepen.

Table 2. Digitale netwerkinterface instellingen (BRI)
Parameter | Uitleg
Kanaalgroep x:
Met een primaire-snelheid-toegang kunnen de B-kanalen worden opgedeeld in kanaalgroepen en worden toegewezen aan verschillende trunkgroepen.
Trunkgroep | Trunkgroeptoewijzing
Hunt-modus | Vooruit/Terug/Geen: specificeert de zoekrichting binnenin de kanaalgroep
Start B-kanaal | Eerste B-kanaal van deze kanaalgroep
Laatste B-kanaal | Tweede B-kanaal van deze kanaalgroep
Instellingen:
Laag 2 CMD / RESP |

## Netwerkinterface PRI (T1) (primaire-snelheid-toegang)

Dit is de primaire toegang voor het openbare netwerk in de VS en Canada. Deze kan worden ingesteld voor de protocollen: 4ESS en 5EES (AT&T), DMS100 (Nortel), National ISDN 2 (Bellcore).

Dit type primaire-snelheid-toegang heeft 23 B-kanalen en 1 D-kanaal (23B+D).

Het wordt alleen ondersteund op de 1PRI-T1-kaarten van een Mitel 470 communicatieserver.

## CAS op de primaire-snelheid-interface

CAS (kanaal-geassocieerde signalering) is een signaleringsprotocol voor PRI-netwerkinterfaces die in bepaalde landen (bijv. Brazilië) worden gebruikt. Deze instelling biedt audiotransmitters en een audio-ontvanger voor het verzenden van de signaleringsgegevens.

Table 3. Digitale netwerkinterface instellingen (CAS)
Parameter | Uitleg
Uitgaand geblokkeerd | Deze netwerk interface is geblokkeerd voor uitgaande oproepen.
Trunkgroepen | Trunkgroeptoewijzing
Synchronisatie lid |
Synchronisatie status | Weergave status
collect-callsblokkeringssignaal | Als de provider de methoden met het MFC/R2 signaal niet ondersteunt voor de herkenning van collect-calls (standaardwaarde), dan moet de parameter worden ingesteld op dubbel antwoord.
Hunt-modus | Vooruit/Terug/Geen: specificeert de zoekrichting binnenin de kanaalgroep
Hunt-modus | Vooruit/Terug/Geen: specificeert de zoekrichting binnenin de kanaalgroep
Start B-kanaal | Eerste B-kanaal van deze kanaalgroep
Laatste B-kanaal | Tweede B-kanaal van deze kanaalgroep

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑