# Digitale-aansluitingsinterfaces (DSI)

Toont de beschikbare aansluitingsinterfaces voor digitale systeemtelefoons. U kunt 2 systeemtelefoons of één DECT-radio-unit per interface verbinden. De lengte van de lijn kan maximaal 1.200 m zijn.

## DSI-varianten

Uw communicatieserver ondersteunt systeemtelefoons met DSI-AD2-interface bij haar digitale-aansluitingsinterface. De Mitel 470-communicatieserver ondersteunt ook systeemtelefoons met DSI-DASL-interface.

## Digitale-aansluitingsinterface DSI-AD2

Afhankelijk van de lengte van de lijn kunnen 1 of 2 systeemtelefoons worden aangesloten op elke DSI-interface. In dit verband wordt de DECT- radio-unit ook beschouwd als een systeemtelefoon. Om ervoor te zorgen dat de signaalvoortplantingstijd binnen het optimale bereik ligt, is de lijnlengte onderworpen aan de volgende vereisten:

- Met lijnlengtes tot maximaal 700 m kunt u twee systeemtelefoons verbinden. De maximale lijnlengte tussen de aansluitpunten van de twee systeemtelefoons mag niet meer mag bedragen dan 10 m.

- Als u slechts één systeemtelefoon aansluit, dan is de maximum lijnlengte 1200 m.

- De lijnlengte tussen de aansluitbus van de communicatieserver en de aansluitbus van de systeemtelefoon moet minimaal 10 m zijn.

Note:

U mag geen andere radio-units of systeemtelefoons aansluiten met een DSI-AD2-interface waarop al een DECT-radio-unit is aangesloten.

Note:

Als de aangesloten terminals een hoge vermogensbehoefte moet u een lokale stroomvoorziening gebruiken of de lijnlengte inkorten. Raadpleeg de informatie in de gebruikershandleiding van de betreffende aansluitingen en de systeemhandleiding van uw communicatieserver.

Parent topic: Toegangsbeheer
↑