# IP systeemtelefoons in de communicatieserver registreren

Tijdens het registratieproces wordt het MAC-adres van de IP-systeemtelefoon ingevoerd in de configuratieset van de telefoon en de communicatieserver stelt een gegevensverbinding in met de telefoon om de apparaatsoftware te updaten en de configuratiegegevens te verzenden.

U kunt ofwel de MAC-adressen handmatig invoeren (=32, instelling MAC-adres) of de IP-systeemtelefoons registreren met behulp van het systeem volgens de volgende methode:

1. Controleer of alle IP-systeem telefoons zijn geopend en dat hun gebruikers zijn toegewezen (=32, instelling Toegewezen gebruiker/pool).

2. Controleer of voor alle IP-systeemtelefoons een registratiecode is ingevoerd en voltooi deze indien nodig (=32, instelling Registratiecode).

   De IP-systeemtelefoon vindt zijn configuratieset via de registratiecode. Het moet duidelijk zijn voor elk IP-systeemtelefoon. Het nummer van de toegewezen gebruiker wordt als standaard ingevoerd.

3. Verbind de IP-telefoons met het IP-netwerk of herstart de telefoons als ze zijn al verbonden met het IP-netwerk.

   Zodra de verbinding met de communicatieserver is ingesteld, toont het display op de telefoons de prompt: Voer registratiecode in:

4. Voer om de beurt de juiste registratiecode in op alle telefoons en bevestig de invoer met OK or Accepteren.

Nadat de registratiecode is ingevoerd, logt de IP-systeemtelefoon in bij het enkele systeem/master met zijn MAC-adres en wordt met zijn communicatieset verbonden.

- De Master controleert de versie van de applicatiesoftware van de telefoon. Als de software die op de communicatieserver is opgeslagen recenter is dan de software die op de telefoon is geladen, dan update de Master de software en start de telefoon opnieuw op. Een en ander wordt aangegeven op het display van de telefoon.

- De telefoon is nu volledig operationeel. Als deze wordt losgekoppeld van het IP-netwerk of van de voeding of als een herstart wordt uitgevoerd, dan logt deze automatisch op de juiste wijze in op de knooppuntserver "Bediening en onderhoud".

Note:

- Om eventuele verkeerde telefoontoewijzingen aan de terminalgegevens te wissen, verwijdert u het MAC-adres (=32, instelling MAC-adres).
- Op dit moment heeft het Verwijderen foxkeymenu geen enkele functie.

Parent topic: Productinformatie
↑