# Kaarten en modules

Het volgende overzicht laat zien welke interfacekaarten en systeemmodules zijn aangebracht op uw communicatieserver, de status van de afzonderlijke kaarten en modules en hoeveel slots nog steeds vrij zijn.

Table 1. Overzicht van kaarten en modules Mitel 415/430
Parameter | Uitleg
Slot | Slot 1 tot 4 voor kaarten en SM1_DSP-1..3 voor DSP-modules Slotnummering van de kaarten (van links naar rechts)
Kaart/module | Kaart of module afkorting
Slot op kaart | De beschikbare slots op de kaart voor modules
HW-versie | Hardwareversie van de kaart of module
Status | Als de kaart in bedrijf is, wordt hier In bedrijf weergegeven.
Aanvullende statusinfo | Als de kaart storingvrij draait, wordt hier Geen storing weergegeven.

Table 2. Overzicht van kaarten en modules Mitel 470
Parameter | Uitleg
Slot | Slotnummering (van links naar rechts) Bovenste slot (as)1,3,5,7, slot 1 is gereserveerd voor de oproepenheerderskaart CPU1. Onderste slot (as) 2,4,6,8, de applicatieskaart CPU2 en CPU2-S kunnen alleen in slot 2 worden geplaatst. Modules zijn uitgerust voor kaarten.
Kaart | Korte omschrijving van de kaart
Slot op kaart | Beschrijving van beschikbare slots op de kaart voor modules
Module | Niet als het moduleslot leeg is. Korte naam van de module als een module is gevuld.
Ingeschakeld | Op de Mitel 470 kan hier een geïnstalleerde EIP-module worden geactiveerd / gedeactiveerd. (standaardwaarde: Geactiveerd)
HW-versie | Hardwareversie van de kaart of module
Status | Als de kaart in bedrijf is, wordt hier In bedrijf weergegeven.
Temperatuur | De temperatuur van sommige kaarten wordt gemonitord (CPU1,CPU2, CPU2-S, FXO, FXS). De actuele temperatuur van de kaart wordt hier getoond.
Aanvullende statusinfo | Als de kaart storingvrij draait, wordt hier Geen storing weergegeven.

Note:

Als u in het venster Systeemoverzicht / Kaarten en modules bent, dan moet u eerst overschakelen naar de weergave Configuratie / Systeem / Kaarten en modules om kaarten en modules te vullen.

## Kaarten of modules plaatsen en verwijderen

De procedure voor het plaatsen en verwijderen van interfacekaarten en systeemmodules wordt gedetailleerd beschreven in de systeemhandleiding van het betreffende platform.

CAUTION:

- Controleer voor alle interventies op de communicatieserver of deze is losgekoppeld van de voeding.
- Houd altijd rekening met de veiligheidsvoorschriften voordat u handelingen verricht op de communicatieserver!

Note:

Maak als voorzorgsmaatregel handmatig een back-up van de configuratiegegevens vóór en na het aanbrengen van wijzigingen in de hardware (Gegevens-backup ).

## Nieuwe kaarten of modules plaatsen

Om de communicatieserver uit te rusten met nieuwe kaarten en modules, gaat u als volgt te werk:

1. Terwijl de stroom is uitgeschakeld, moet u het basissysteem voorzien van de nieuwe kaarten en de relevante bedradingsadapters1 en de nieuwe modules volgens de instructies in de systeemhandleiding.

2. Start de communicatieserver, log in met WebAdmin via de browser en ga naar deze pagina.

   In de nieuw ingerichte slots worden de namen van de kaarten en modules weergegeven met de status Beschikbaar. Er is een Bevestigen knop zichtbaar aan het einde van elke slotlijn.

3. Bevestig elke nieuwe kaart en elke nieuwe module door op de knop Bevestigen te klikken.

   De status verandert van Beschikbaar naar In bedrijf, de procedure is nu voltooid.

## Kaarten of modules verwijderen

Om geplaatste kaarten en modules uit de communicatieserver te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder terwijl de stroom is uitgeschakeld de kaarten met de relevante bedradingsadapters 2 en de modules volgens de instructies in de systeemhandleiding.

2. Start de communicatieserver, log in met WebAdmin via de browser en ga naar deze pagina.

   Onder de kaart- en modulenamen van de leeggemaakte slots staat er nu: Ongedefinieerd en de desbetreffende status is nu Onbekend. Aan het einde van de slotlijn waaruit een kaart of module is verwijderd, is nu een Wissen knop zichtbaar.

3. Klik op de Wissen knop om de vermelding van het slot te verwijderen; het slot wordt nu weer vrijgegeven.

Parent topic: Toegangsbeheer
1 alleen Mitel 415/430
2 alleen Mitel 415/430
↑