# Audio-instellingen

Hier kunt u de audiofuncties van een aansluiting specificeren.

Table 1. Beltooninstellingen
Parameter | Uitleg
Beltoon uit | Oproepen worden niet akoestisch gesignaleerd.
Interne beltoon | De beltoon voor interne oproepen wordt hier ingesteld.
Gebruik externe beltoon | Externe oproepen worden gesignaleerd door de externe beltoon. Externe oproepen worden gesignaleerd door de interne beltoon en externe belpatroon.
Externe beltoon | De beltoon voor externe oproepen wordt hier ingesteld.
Beltoonvolume | Stel hier het beltoonvolume in voor de interne- en externe beltoonmelodie.
Beltoonsnelheid | Stel hier de beltoonsnelheid in voor interne- en externe beltoonmelodie.

Table 2. Volume
Parameter | Uitleg
Volume luidspreker | Het luidsprekervolume wordt op de telefoon ingesteld.
Volume telefoonhoorn | Het luidsprekervolume wordt hier op de telefoonhoorn ingesteld.

Table 3. Discrete beltoon - De telefoon gaat slechts eenmaal over.
Parameter | Uitleg
Discrete beltoon | Discrete beltoon is ingeschakeld (de telefoon gaat slechts eenmaal over).
Discrete beltoonmelodie | Er zijn aparte audio-instellingen beschikbaar voor discrete beltoon. Selecteer hier de melodie, volume en snelheid van de discrete beltoon.
Discrete beltoonvolume
Discrete beltoonsnelheid

Table 4. DECT-signalering op de draadloze telefoons
Parameter | Uitleg
Vibra-oproep | Gesprekken worden ook gesignaleerd door middel van herhaalde trillingen. Tekstberichten, voicemail en terugbelverzoeken worden gesignaleerd met een enkele trilling.
Systeemoverbelastingpieptoon | Akoestische signalering die aangeeft dat alle realtime-middelen van het DECT-systeem in beslag zijn genomen.
Bereikpieptoon | Akoestische signalering die aangeeft dat de draadloze telefoon de grens van het bereik heeft bereikt.

Table 5. Attentietoon, akoestische signalering voor wisselgesprek, aankondiging, bericht.
Parameter | Uitleg
Attentiemelodie | Gesprekken worden ook gesignaleerd door middel van herhaalde trillingen. Tekstberichten, voicemail en terugbelverzoeken worden gesignaleerd met een enkele trilling.
Attentievolume | Akoestische signalering die aangeeft dat alle realtime-middelen van het DECT-systeem in beslag zijn genomen.

## De audio-configuratie naar een andere aansluiting kopiëren

Om de volledige audioconfiguratie van een aansluiting naar hetzelfde type aansluiting te kopiëren, gaat u als volgt te werk:

1. Kies de aansluiting waarvan u de audioconfiguratie wilt overdragen.

2. Klik op de Kopiëren knop bovenaan links.

   Alle geopende, vergelijkbare aansluitingen worden weergegeven. Aan de linkerkant zijn de selectievakjes zichtbaar.

3. Vink de vakjes van de aansluitingen waarheen u de audioconfiguratie wilt kopiëren en klik op de Toepassen knop.

   De audioconfiguratie wordt gekopieerd.

Parent topic: Telefoons en aansluitingen in bedrijf stellen
↑