# Een IP-systeemtelefoon in bedrijf stellen

U wilt de IP-systeemtelefoons instellen voor gebruik op één enkele communicatieserver of voor AIN bediening op de Master.

## Standaardprocedure

Gebruik de standaardprocedure als alle telefoons zich op hetzelfde subnet bevinden en de IP-adressering wordt beheerd via DHCP/DNS.

1. Open de IP-telefoons en wijs aan elk van hen een gebruiker toe.

2. Sluit de IP-systeemtelefoons aan op het IP-netwerk.

   Als uw IP-systeemtelefoons niet worden gevoed via de IP-netwerkverbinding, moet u ook een voedingsunit aansluiten die compatibel is met de telefoon (verkrijgbaar bij uw verkooppartner).

   Als de IP-telefoons zijn reeds aangesloten is, verwijder ze dan kortstondig uit het stopcontact om opnieuw opstarten af te dwingen en opnieuw met de satelliet te verbinden.

   De prompt verschijnt op het display van de telefoon. Voer registratiecode in:

3. Voer de registratiecode in en bevestig de invoer met OK of Accepteren.

   Nadat een registratiecode wordt ingevoerd, registreert de bijbehorende IP-systeemtelefoon met zijn MAC-adres op de communicatieserver en wordt met de relevante aansluitingsgegevens verbonden. Indien nodig, dan update de communicatieserver de software op de IP-systeemtelefoon en start deze opnieuw op.

De telefoons zijn nu klaar voor gebruik. Als de telefoon wordt losgekoppeld van het IP-netwerk of van de voeding of als een herstart wordt uitgevoerd, logt deze zich automatisch correct in op de communicatieserver.

## Uitgebreide procedure

Gebruik de uitgebreide implementatieprocedure als een andere adresseringsmethode dan de DHCP/DNS-adressering moet worden gebruikt.

1. Open de IP-systeemtelefoons op het enkele systeem of de master en wijs deze toe aan de gebruikers ( =qd).

2. Adresseer de IP-telefoons zoals beschreven onder "Adresseringsmethode".

3. Registreer de IP-systeemtelefoons op de communicatieserver zoals beschreven onder "IP-systeemtelefoons op de communicatieserver registreren".

Parent topic: Productinformatie
↑