# SMSC/ ESME

De SMSC (Short Message Service Center) is een softwarepakket dat is geïntegreerd in de communicatieserver en is verantwoordelijk voor de berichtenstroom binnen de communicatieserver. De SMSC kan ook communiceren met externe berichtenservers, de zogenaamde ESME (External Short Message Entity). In dit venster kunt u de SMSC parameters configureren en maximaal 10 ESMEs creëren.

Table 1. SMS-centruminstellingen
Parameter | Uitleg
Poort | Voer hier het poortnummer voor inkomende berichten van een externe berichtenserver (ESME).
Prioriteit | Prioriteit over hoe de rapporten moeten worden behandeld.
Retransmissieperiode | Niet-afleverbare berichten (bijvoorbeeld telefoongeheugen vol) worden gebufferd in de SMSC. Deze waarde geeft de intervallen aan waarbij een poging wordt gedaan om het bericht opnieuw te verzenden. Note: Deze waarde geldt alleen voor interne berichten. De opnieuwversturen-periode voor externe berichten is altijd een kwart van de geldigheidsperiode.
Geldigheidsduur | Onbestelbare berichten worden definitief verwijderd zodra de geldigheidsperiode is verstreken. Note: Bij externe berichten wordt de geldigheidsperiode meestal ook verzonden. Zo niet, dan wordt de interne instelling ook gebruikt.

Tip:

Alle lopende berichten of berichten die meer dan drie dagen oud zijn op alle systeemtelefoons kunnen worden verwijderd in de tekstberichten ( =nb) weergave.

Table 2. Externe SMS-entiteitsinstellingen
Parameter | Uitleg
Naam | Naam van de externe berichtenserver.
IP-adres | IP-adres van de externe berichtenserver.
Poort | Voer hier het poortnummer van de externe berichtenserver in (voor berichten van de communicatieserver naar de ESME).
SM-type | Kies het type externe ESME. Note: Er is slechts één SM-gatewaytype ESME toegestaan voor elk systeem.
Gatewaynummer | Deze parameter is alleen relevant als de SM-gateway via een telefoonnummer wordt bereikt.
Versleuteling | De berichten worden versleuteld. Deze parameter moet overeenkomen met de instelling op de externe berichtenserver.
URL voor ESME-configuratie | Webgebaseerd ESME-configuratie-adres.
Standaard ESME | Berichten zonder bestemmingsadres worden verzonden naar deze ESME.
Wachtwoord | Het wachtwoord wordt elke keer dat er een verbinding wordt opgezet tussen SMSC en ESME gecontroleerd (minimum lengte = 4).
Reactie tijd | Maximale SMSC-wachttijd voor een antwoord van de ESME.

Note:

Het recht om een ESME bericht te versturen kan worden vergrendeld of ontgrendeld voor elke gebruiker via machtigingenset ( =cb) ( SMS versturen).

Parent topic: Automatische beantwoording
↑