# IP-adres van de communicatieserver

(Configuratie “IP-netwerk” IP-adressering weergave)

Geef hier de IP-adressering op. U mag statische adressering voor de communicatieserver of DHCP gebruiken. Wij adviseren om de communicatieserver statisch te adresseren.

## Adressering van de communicatieserver

Voor statische adressering van de communicatieserver (aanbevolen) voert u hier een vast IP-adres, subnetmasker en het IP-adres van de standaardgateway in.

Om de communicatieserver via DHCP te adresseren, activeert u DHCP (DHCP-cliënt: ).

Voer ook het IP-adres van de DNS-server in. Zonder de DNS-server kan geen van de geconfigureerde hostnamen worden ontkoppeld. Als u geen DNS-server hebt, zorg er dan voor, tijdens het verdere configuratiewerk, dat u alleen met IP-adressen werkt (niet aanbevolen).

Parent topic: Configuratie-assistent
↑