# Mitel-server

Hier kunt u zowel de updateserveradressen voor de firmware van verschillende telefoons en telefoonapplicaties, als het SWAS-serveradres bewerken.

De adressen zijn voorgeconfigureerd volgens het verkoopkanaal en hoeven normaal gesproken niet te worden aangepast

## Firmware-update via een updateserver

Voor SIP- en IP-systeemtelefoons die op een MiVoice Office 400-communicatieserver draaien, is een specifieke firmwareversie nodig die overeenkomt met de MiVoice Office 400-softwareversie. De telefoons controleren automatisch op firmware-updates. IP-systeemtelefoons gebruiken de geïntegreerde ftp-server van de communicatieserver als updateserver. Wanneer de communicatieserver wordt geüpdate, wordt de firmware van de geïntegreerde updateserver ook geüpdate.

Voor Mitel 6700 SIP is al een internationale Mitel FTP-server gedefinieerd. Voor Mitel 6800 SIP/ 6900 SIP is al een internationale Mitel HTTPS-server gedefinieerd. Diverse firmwareversies zijn op deze server opgeslagen, overeenkomstig de verschillende software-uitgiftes van de communicatieserver. De vooraf gedefinieerde invoer in WebAdmin wordt indien nodig aangepast aan elke communicatieserver-uitgifte. U kunt ook het adres van uw eigen firmwareserver aangeven.

## Mitel Kiezer

Mitel Dialer is een eenvoudige eerste-partij CTI-applicatie voor integratie in Microsoft Outlook, Microsoft Lync of Microsoft Office 365, met verbinding met een Mitel-telefoon.

## Softwareverzekering

De standaard Licentieserver URL wordt gebruikt voor verbinding met de Mitel-licentie-oplossing en het SWA-beheer.

Note:

Zonder verbinding met de licentieserver, kan de SWA-status niet volledig worden gecontroleerd en is de communicatieserver soms niet operationeel. Verander daarom de standaard URL niet, behalve in geval van nood en alleen volgens de instructies van het ondersteunende personeel.

## Mitel Dialer installeren

U kunt Mitel Dialer rechtstreeks vanuit deze weergave installeren door het installatiebestand te downloaden met een van de hyperlinks.

## Deactiveren van de updateserver

Om de updateserver te deactiveren kiest u de instelling Geen als servertype.

Parent topic: IP-beveiliging
↑