# De route bewerken

Routes worden gebruikt voor het toewijzen van de juiste trunkgroep aan uitgaande oproepen voeren, en daarbij wordt de exchange-verbinding gespecificeerd.

Een route bepaalt de netwerkverbinding waarlangs een uitgaande oproep wordt gerouteerd.

Table 1. Route-instellingen
Parameter | Uitleg
Route | Routereferentienummer:
Telefoonnummer / Naam | Telefoonnummer en naam van de route.
Verstuur toegangscode | Hier kunt u het kengetal invoeren dat wordt toegevoegd aan het gekozen nummer.
Stuur vertraging | Hier kunt u opgeven hoeveel cijfers de beller moet hebben gekozen bij snelkiezen voordat de oproep tot stand wordt gebracht. Applicaties: De gebelde bestemming ondersteunt geen Overlappend Ontvangen en kan alleen volledige telefoonnummers evalueren. Lijnmiddelen zijn schaars en beslagleggingstijd moeten tot een minimum worden beperkt.
Externe nummerblokkering | De externe nummerblokkering die aan de bellende gebruiker is toegewezen wordt geactiveerd en voorkomt dat de verbinding tot stand wordt gebracht als ongeautoriseerde cijfers worden gekozen. De cijfers van het externe nummer dat wordt gekozen worden niet geverifieerd.
Nummerschema-ID (NPI) | Kies E.164 als de uitgaande oproepen via deze route naar het openbare netwerk worden gerouteerd.
Exchange-verbindingstoewijzing | Hier kunt u opgeven welke exchange-verbindingen worden gebruikt om de oproepen van deze route naar het netwerk te routeren. U kunt meerdere exchange-verbindingen invoeren. De route probeert een oproep via de eerst beschikbare exchange-verbinding te verzenden.

Parent topic: Uitgaande-oproepenroutering
↑