# De SIP-provider bewerken

Deze instellingen zorgen voor de interface tussen de SIP-provider en de communicatieserver. U kunt hier de coördinaten van uw SIP-providers invoeren en de communicatieparameters voor de SIP-provider specificeren.

## Routeringspad

- Een inkomend gesprek volgt het routeringspad: SIP-exchange -> SIP-providerinstellingen -> SIP-accountinstellingen -> Snelkiesschema -> ...

- Een uitgaand oproep via een SIP-exchange volgt het routeringspad: ... -> route- SIP-providerinstellingen -> Snelkiesschema -> SIP-accountinstellingen -> SIP-exchange.

- Elke SIP-provider heeft zijn eigen SIP-trunkgroep.

## Middelen en licenties

- Er zijn maximaal 30 SIP-spraakkanalen beschikbaar voor elke SIP-provider.

- Voor elk SIP-spraakkanaal hebt u een SIP-toegangskanalenlicentie nodig.

Table 1. Algemene instellingen
Parameter | Uitleg
Netwerkinterface | ID van de netwerkinterface
Naam | Systeem-interne toewijzing van de SIP-provider
Trunkgroeptype | Exchange-verbindingstype
Max. inkomende oproepen | Er worden geen verdere uitgaande oproepen via deze trunkgroep gerouteerd zodra de ingestelde limiet is bereikt. Dit wordt aan de beller gesignaleerd door middel van de congestietoon. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat lijnen vrij blijven voor inkomende oproepen.
Max. uitgaande oproepen | Zodra de ingestelde limiet wordt bereikt, worden er geen oproepen meer geaccepteerd door deze SIP-provider. Dit wordt aan de beller gesignaleerd door middel van de congestietoon. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat lijnen vrij blijven voor uitgaande oproepen.
Totaal aantal B-kanalen | Toont het aantal beschikbare B-kanalen in het geval van digitale netwerkinterfaces.

Table 2. Netwerkinterface
Parameter | Uitleg
SIP-provider | Systeem-intern referentienummer van de SIP-provider
Naam | Systeem-interne toewijzing van de SIP-provider
Registrator | Voer hier de hostnaam van de SIP-provider en de poort in (syntaxis: <Hostnaam>:<Poort>. Als u de poort niet invoert, wordt de standaardpoort 5060 gebruikt. Note: Controleer of er een geldig DNS-serveradres is geconfigureerd in de IP-netwerk / IP-adressering weergave om te zorgen dat de hostnaam wordt omgezet.
Primaire proxy | Hiermee kunt u het IP-adres of de hostnaam van de primaire proxyserver van de SIP-provider invoeren. Syntaxis: <IP-adres>:<Poort> of <Hostnaam>:<Poort>. Als u de poort niet invoert, wordt de standaardpoort 5060 gebruikt. U kunt dit ook leeg laten. De communicatieserver zal dan proberen het proxy-adres te evalueren met behulp van een SIP-service. Vereiste: De hostnaam (niet het IP-adres) wordt ingevoerd onder Registrator.
Providerauthenticatie | Met meerdere accounts: Elk DDI-nummer wordt verbonden met een SIP-account. U kunt het SIP-account aan het einde van deze overlay-weergave creëren en beheren. Met één account: Er is slechts één SIP-account nodig voor meerdere DDI-nummers. U kunt het SIP-account aan het einde van deze overlay-weergave creëren en beheren. Zonder accounts: De SIP-toegang is rechtstreeks en niet via een SIP-account. Deze instelling is alleen relevant als de SIP-exchange niet een SIP provider is, maar een ander communicatiesysteem (zie ook "Opmerkingen over de instelling Provider-authenticatie = Zonder accounts").

## Opmerkingen over de instelling Provider-authenticatie = Zonder accounts

Note:

Deze instelling is alleen relevant als de SIP-exchange niet een SIP provider is, maar een ander communicatiesysteem. Vóór activering moet u alle SIP-accounts die al zijn toegewezen verwijderen.

Tip:

Het verdient de voorkeur om een eigen SIP-netwerk met behulp van de instellingen in Particuliere SIP-Netwerken ( =uy) te configureren.

## Werken met SIP-providerprofielen

U hebt de mogelijkheid om de belangrijkste SIP-providerinstellingen op te slaan in XML-bestanden, deze bestanden te beheren en aan te passen en de SIP-providers te bellen:

- Om een SIP-provider profiel te creëren configureert u de instellingen voor een SIP-provider en klikt vervolgens op de Exporteer SIP-providerprofiel knop. De parameters worden geëxporteerd naar een XML-bestand en opgeslagen in een tijdelijke map op uw communicatiesysteem. Afhankelijk van uw browserinstellingen wordt het bestand in de browser geopend of wordt u gevraagd of u het wilt opslaan.

- Voor het creëren van een nieuwe SIP-provider met behulp van een SIP-providerprofiel klikt u met de rechtermuisknop op het vakje van de daarbij behorende netwerkinterface in het routeringsoverzicht en selecteert de vermelding SIP-providerprofiel importeren in het contextmenu.

## Een SIP-account beheren.

Om het SIP-account te beheren, gaat u als volgt te werk:

- Voor het openen van een nieuw SIP-account klikt u op de knop Nieuw en bewerkt de instellingen in de SIP account toevoegen overlayweergave.

- Als u een SIP-account wilt wissen klikt u op het prullenbak-pictogram links van het SIP-account en volgt de gebruikersaanwijzingen.

- Als u een SIP-account wilt bewerken klikt u op het SIP-accountreferentienummer en bewerkt de instellingen in de SIP-account overlayweergave.

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑