# Route

## Stap 10 vervolg - de uitgaande routering controleren

1. Controleer de exchange-verbindingstoewijzing en wijzig deze indien nodig.
2. Controleer de exchange-verbindingsequentie en wijzig indien nodig. (De route probeert een oproep te verzenden via de exchange-verbinding die het eerst vrij komt).
3. Klik op Toepassen om de instellingen te adopteren en sluit de overlayweergave.

Parent topic: Het opslaan van configuratiegegevens
↑