# Algemeen

Hier vindt u de overkoepelende instellingen voor exchange-verbindingen.

Tabel 1. Automatische aanvraag voor een omruillijn
Parameter | Uitleg
Pas Exchange-prefix toe als het inbelnummer hetzelfde aantal of meer cijfers heeft: | Er wordt een exchangekengetal toegevoegd als het gekozen nummer gelijk is aan of groter is dan het nummer dat is opgegeven in dit veld. Het standaardnummer is 9.
Time-out (s) voor het kiezen van cijfers | De standaardinstelling is 4 seconden
Automatische aanvulling van uitwisselingsprefix voor CTI-toepassingen | Activeert automatisch invullen van exchange-code. Deze functie is beschikbaar voor toepassingen van MiCollab, BluStar, Mitel One en Dialer.

Tabel 2. Trunk-to-trunk-modus
Parameter | Uitleg
Exchange-to-exchange-verbinding | Met deze instelling kunt u het exchange-to-exchange-verkeer in het hele systeem beperken of blokkeren: Niet ingeschakeld: Er kunnen geen exchange-to-exchange-verbindingen worden ingesteld. Alleen digitaal-digitaal: Om een exchange-to-exchange-verbinding tot stand te brengen moeten beide netwerkinterfaces digitaal zijn. Ook digitaal-analoog: Om een exchange-to-exchange-verbinding tot stand te brengen moet tenminste één netwerkinterface digitaal zijn. Ook analoog analoog: Een exchange-to-exchange-verbinding is altijd mogelijk.
Time-out voor de verbinding verbreken (min) | Alleen voor oproeptype Ook analoog-analoog: De verbinding wordt gewist nadat de ingestelde verbreek-timeout.
Wacht op verbinding | Hiermee kunt u specificeren of een geconfigureerde Onvoorwaardelijke Oproepdoorschakeling naar de exchange in het geval van een externe oproep altijd wordt doorgeschakeld of alleen als de beller de oproep aanneemt en als gevolg daarvan een verbinding tot stand brengt: De onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling wordt alleen doorgeschakeld als een verbinding tot stand wordt gebracht. Als de bestemmingsgebruiker bezet of niet bereikbaar is, dan zorgt deze instelling ervoor dat de beller geen kosten in rekening worden gebracht voor de verbinding tot aan de communicatieserver. De onvoorwaardelijke oproepdoorschakeling wordt altijd doorgeschakeld.

## Klokreferentie en klokreferentietabel

De klokfrequentie van een communicatieserver wordt (gesynchroniseerd) door het openbare netwerk via de basistoegangen BRI-T en de primaire-snelheid-toegang PRI verstrekt. Als de synchronisatie door het openbare netwerk mislukt (bijvoorbeeld vanwege onderbrekingen in de lijn), dan gebruikt de communicatieserver de eigen klok. De standaardinstellingen die automatisch worden gemaakt zijn in bijna alle gevallen voldoende. Wijzig de instellingen alleen als u een speciale configuratie hebt waarvoor een wijziging is vereist (bijvoorbeeld voor particuliere netwerken of voor CAS/R2).

Hoofdonderwerp: Exchange
↑