# Datum und Uhrzeit

Sie können die Uhrzeit und das Datum des Kommunikationsservers manuell einstellen, sofern diese über das Telefonnetz oder über einen Internet-Zeitserver synchronisiert werden.

Table 1. Zeiteinstellungen
Parametergruppe | Beschreibung der Parameter
Datum / Uhrzeit | Stellen Sie hier das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein. Geben Sie das Datum im Format DD.MM.YYYY und die Uhrzeit im Format HH:MM:SS ein. Um Datum und Uhrzeit von Ihrem PC zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltflächen Aktuelles Datum einstellenbzw. Aktuelle Uhrzeit einstellen . Der Parameter Systemzeitzonezeigt die aktuell eingestellte Zeitzone und die entsprechenden Länder. Die Sommerzeitumschaltung selber erfolgt automatisch. Wenn der Parameter Zeitsynchronisation via ISDN-Netz aktiviert ist, wird Datum und Uhrzeit über das öffentliche Telefonnetz synchronisiert (ISDN-Amtsanschluss erforderlich).
NTP-Service | Hier ist ersichtlich, ob die Zeitsynchronisation via Zeitserver mittels NTP (Network Time Protocol) aktiviert ist. Unter NTP-Server ist die IP-Adresse oder der Hostname des Zeitservers eingetragen.

Parent topic: Systemkonfiguration
↑